[별지 제1호서식]

2015년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	LED 조명기구(램프) 교체									사업 구분			□ 기반구축 □ 시설보조
사업개요	서울광원의 LED조명 보급활성화 계획에 따라 기존의 일반조명을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지절감 및 저탄소 녹색성장 정부정책에 적극동참
추진근거	서울광원의 LED조명 기본계획 및 상수도시설물 LED조명 보급기준
수행기관	서울특별시(영등포아리수정수센터)							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	정수장 및 취수장			LED램프20W×2 : 1,000등 LED램프8W : 300등 LED램프30W : 100등 LED램프51W : 80등							정수장 및 취수장
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	75			175							250
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	37.01		75.63			15.13			52.44					16.5
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2014년 4월 일 영등포아리수정수센터소장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	영등포아리수정수센터			부서		정수시설과					성 명			양묘식
	전화	02-3146-5672			E-Mail		yms3@seoul.go.kr

[별첨_사업계획 부속서]

2015년도 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 서울광원의 LED조명 보급활성화 계획에 따라 기존의 일반조명을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지절감 및 저탄소 녹색성장 정부정책에 적극동참

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소 : 1,2정수장 및 풍납취수장

ㅇ 규 모

- 직관 LED램프 20W×2 컨버터외장형 : 1,000등

- LED램프 8W 컨버터내장형 : 300등

- LED램프 30W 컨버터내장형 : 100등

- LED램프 51W 컨버터내장형 : 80등

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 2015. 2. 1 ~ 2015. 6. 30(5개월)

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(TOE/년)	-	-	-	-	-	-	-
전기(MWh/년)	306.89	145.97	160.92	75.63	52.44	15.13	16.5
합계(TOE/년)	306.89	145.97	160.92	75.63	52.44	15.13	16.5

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역

품 명	규격	단위	수량	단가	금액 (백만원)	비고
LED램프	직관 LED램프 20W×2 컨버터외장형	등	1,000	90,000	90
LED램프	LED 8W 컨버터내장형	등	300	45,000	13.5
LED램프	LED 30W 컨버터내장형	등	100	230,000	23
LED램프	LED51W 컨버터내장형	등	80	300,000	24
공사비	철거 및 설치공사	식	1		99.5
계					250

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
250	75	175		175

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 하자기간 : 3년간

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ 지역에너지절약사업에 적극동참