주택건설사업계획 변경승인 조건

(천왕지구 8단지 주택건설사업)

【일반조건】

[서울시 임대주택과]

○ 기 사업승인 조건 및 안내사항 등을 이행하여 주시기 바람.

○ 사업계획변경승인 조건에 명시되어 있지 않은 사항은 주택법, 같은법  시행령, 같은법 시행규칙, 주택건설기준등에관한규정, 건설기술관리법, 건축법 등 주택건설사업 관계법령에 적합하게 조치 및 이행하여 주시기 바람.

○ 본 사업계획변경승인 조건 이외에 관련부서 및 자치구에서 별도의 의견이 있는 경우 추가로 사업승인 조건을 부여할 수 있음

[구로소방서]

○ 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 지장이 없도록 조치하고, 공사진행 전 화재예방을 위해 임시소방시설 설치계획에 의거 임시소방시설을 설치하시기 바람.

○ 본 건축물은 소방시설공사업법 제13조, 제17조의 규정에 의거 소방시설착공신고 및 소방공사 감리자 지정 대상임

○ 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합하게 설계, 시공되도록 검토하시기 바람.

붙임 : 건축허가동의여부통보서

【구로구청】

[교통행정과]

○ 도시교통정비촉진법에 의거, 사업완료 전 이행확인보고서를 우리구(과)에 사전 제출하기 바람.

[공원녹지과]

○ 기 사업계획승인 조건을 준수하여 주시고, 실시계획 시 조경계획면적 내 식재밀도를 높이거나 지피식물 등으로 피복하여 나대지가 발생하지 않도록 조치하고 목재시설물의 도장재료(페인트 또는 오일스테인)는 친환경인증제품을 사용하는 것을 권고함.

[구로소방서 붙임 1]-건축허가 동의 여부 통보서

건축허가 동의여부 통보서
건 물 명	천왕지구 8단지 아파트		건 축 주		서울특별시 SH공사
주 소	서울특별시 구로구 천왕동 산19-1번지 일원
건축구조	철근콘크리트조 지하1층, 지상15층, 4개동 및 부대복리시설 대지면적 9,187.6㎡, 연면적 22,557.92㎡, 건축면적 1,886.12㎡
주된용도	공동주택	동의여부		동 의
소방시설	소화기구, 옥내소화전, 스프링클러설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 비상조명등, 공기안전매트, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비 ※ 소방시설설계 : ㈜동남엠이씨 홍순배 (☏02-568-2850) ㈜성지이엔씨 김진환 (☏02-2201-5601)
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2016년 6월 3일 구로소방서장
비고 : 건축물이 변경등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실