우기철 정수센터 시설물 유지관리 철저

《생산부》

우기철 집중호우로 인한 고탁도의 원수 유입에 따른 생산 공정별 수질관리 및 정수센터 정밀점검·정밀안전진단 결과 지적된 시설물에 대한 보수․보강 철저

□ 우기시 정수 수질관리 철저

○ 최근 집중호우로 인해 팔당댐 방류량 및 유입 원수의 탁도 변화가 심함

○ 공유 및 협력사항

- 팔당댐 방류량 증가에 따른 취수시설(조류차단막 등) 점검

- 약품 투입시설을 상시 점검하고, 유입 원수 특성에 따른 대응 철저

- 정수처리 공정별 수질자동측정기 정상 작동여부 확인

- 수질사고시 현장조치 매뉴얼에 따라 사고대책반 가동 및 보고 철저

□ 정수센터 정밀점검·정밀안전진단 결과에 따른 보수․보강 철저      ○ 정수센터 시설물 안전관리실태 점검 결과, 손상 1순위 시설물 현황

※ ‘16.12월말, 감사위원회 안전감사담당관 점검결과

점검 시설물	보수대상 (건/비율)	보수완료 (건/비율)	미보수(건/비율)
			소계	균열	철근 노출	파손 (박리박락)	누수	강재 부식	기타
6개 정수센터 (’14~15년)	435건 (100%)	183건 (42.1%)	252건 (57.9%)	92건 (21.1%)	35건 (8.1%)	24건 (5.5%)	21건 (4.8%)	7건 (1.6%)	73건 (16.8%)

○ 공유 및 협력사항

- 손상 1순위 시설물 중 미보수 252건에 대한 최우선적인 조치를 하시기 바람

- 자체 예산으로 시설물에 대한 보수·보강 실시

- 예산이 많이 소요되는 시설 보수사업은 ’18년 예산에 편성