사업승인조건

○ 기 설치된 절개지 경사면 보호방지망은 설치된 지 오랜 세월이 경과되어

노후화 되었음으로, 금회에 안전성 강화를 위하여 시험에 통과된 최첨단 합성

스틸보호망으로 교체·설치 한 후, 시험결과 증명된 결과자료를 첨부하여

북서울꿈의숲관리사무소에 제출하여야 한다.

○ 절개지 하부 옹벽보완과 관련하여 소일네일링 공법 시공 후, 시험결과

증명된 결과자료를 첨부하여 북서울꿈의숲관리사무소에 제출하여야 한다

○ 절개지 상부 및 단면부의 위험수목은 북서울꿈의숲관리사무소와 협의하여

제거 후 북서울꿈의숲 관리사무소에 확인요청하여야 한다.

○ 경사면 보호방지망과 낙석방지 휀스, 콘크리트 옹벽 시공과 관련하여

시공사 및 조합이 해체되어 없어지는 경우에는 원인제공자인 승계받은

관리주체가 스스로 점검하고 관리하며, 하자 발생 시 관리주체의 책임하에

시공토록 조치하여야 한다.