강서수도사업소 온실가스 감축계획 (2016년)

1		사업장 현황 및 온실가스 배출전망

□ 시설현황

○ 일반현황

- 관할구역 : 3개구(구로,양천,강서) 53개동

- 급수인구 : 1,530천명(590천세대)

- 공 급 량 : 151,132천㎥/년(2015년)

○ 주요 온실가스 배출시설 등

- 우장산(배)가압장 : 배수지 1개소, 가압장 1개소

- 그 외 상수도시설 : 배수지 8개소, 가압장 14개소 등

- 청  사 : 연면적 3,111㎥(5층)

- 자동차 : 총 29대(경유 14대, 휘발유 12대, 전기 1대, LPG 1대, 이륜차 1대)

□ 온실가스 배출전망 및 자체평가

○ 사업장 온실가스 배출추이 및 전망

<단위 : CO2 ton>

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
배출량(예상)	1,089	1,048	986	925	918
배출할당량				1,021	992
예상초과량				-96	-74

- 지속적인 온실가스 감축사업 및 활동에 의하여 2012~2015년도 온실가스 배출량은 감소추세에 있음

- 화곡가압장 모터펌프 등을 고효율 설비로 교체함에 따라 2016년 약 3CO2 ton이상 감축효과가 있을 것으로 예상

- 공급량이 큰 폭으로 증가하지 않는 한, 그동안 감축효과 및 향후 감축사업으로 2016년 배출할당량 미만으로 온실가스를 배출할 것으로 전망됨

2		2016년 사업장 온실가스 감축 이행계획

□ 연도별 목표 감축량

<단위 : CO2 ton>

구분	배출할당량(A)	예상배출량(B)	감축목표량(A-B)
2016년	992	918	-74

□ 부문별 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획(2016년) - 절감량 3CO2 ton

1) 화곡가압장 노후 모터펌프 개량

- 사업대상 : 화곡가압장

- 사업개요 : 15kW×2대 모터펌프 교체설치

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 1CO2 ton

- 소요예산 : 80백만원

2) 목동배수지외 1개소 노후 전동밸브 구동장치 개량

- 사업대상 : 목동배수지, 화곡배수지

- 사업개요 : 노후 전동밸브 구동장치 15대 교체설치

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 1CO2 ton

- 소요예산 : 135백만원

3) 신정배수지외 2개소 원격감시제어반 개량

- 사업대상 : 신정배수지, 온수가압장, 오류2증압장

- 사업개요 : 노후 원격감시제어반 3대 교체설치

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 1CO2 ton

- 소요예산 : 330백만원

○ 차량운영 절감 계획(2016년) - 절감량 2CO2 ton

- 운영현황 : 총 29대(경유 14대, 휘발유 12대, 전기 1대, LPG 1대, 이륜차 1대)

- ‘16년 노후 차량 교체계획 : 휘발유 승용차 1대

- 업무용 차량 운행 관리

· 차량에 연료 주유시 가급적 70% 이하로 주유(연비 향상)

· 차량내 불필요한 적재물 제거

· 주기적인 타이어 공기압 등을 체크하여 적정한 공기압을 유지

· 차량 이동시 행선지를 미리 파악하여 불필요한 동선 줄이기

· 불필요한 엔진 공회전 금지

· 경제속도(60~80Km/h) 준수하기

· 급출발, 급제동, 급가속 금지

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획(2016년) - 절감량 2CO2 ton

- 공공기관 실내온도 지침 준수 및 동절기 개인전열기구 사용 금지

- 중식시간 불필요 조명 소등 및 사무기기 대기전력 최소화 등

- 청사 리모델링 시 에너지 절감형 시설 설치 검토(고효율 냉난방기 등)

□ 연차별 투자계획 (소요예산)

<단위 : 백만원>

구 분		2016
소 계		545
설비,공정 개선	화곡가압장 노후 모터펌프 개량	80
	목동배수지외 1개소 노후 전동밸브 구동장치 개량	135
	신정배수지외 2개소 원격감시제어반 개량	330

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱 ☎4015 담당 : 배형진 ☎4017