구의아리수정수센터

사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역 과업내용서

2024. 4.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역 과업내용서

본 과업은 구의아리수정수센터 내 배출수처리장에서 발생되는 무기성 정수처리오니 처리용역으로 계약상대자는「폐기물관리법」등 관계법령의 규정 및 본 과업내용서에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

□ 건    명 : 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역(장기계속단가계약)

□ 용역기간 : 2024. 6. 1. ∼ 2025. 5. 31.(1년)

※ 단, 차기 계약 시까지 연장될 수 있음

□ 용역물량 : 총10,700톤 (단, 기상조건 등에 따라 용역물량이 변동될 수 있음)

구 분	용역물량
2024년 6월 1일 ∼ 2024년 12월 31일(1차)	6,200톤
2025년 1월 1일 ∼ 2025년 5월 31일(2차)	4,500톤

※ 단, 기상조건 및 정수센터 사정에 따라 물량변동 발생할 수 있음

□ 용역개요

1. 위      치 : 서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터

2. 폐기물종류 : 사업장폐기물(무기성 정수처리오니), 성상은 고상

□ 일반사항

1. 우리센터에서 발생하는 사업장폐기물(무기성 정수처리오니)은 발생 당일 처리를 원칙으로 한다.

2. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 각 호의 1에 해당되는 서류를 첨부하여 우리 센터의 감독공무원에게 제출하여 사전승인을 받아야 한다.

1) 착수신고서

2) 장비투입계획서

3) 폐기물처리계획서(다량 폐기물 발생시 처리계획 포함)

4) 현장대리인 신고서

5) 참여기술자(운반자 등) 명단 및 보안각서

6) 폐기물 수집․운반증 및 자동차등록증

7) 안전·보건관리감독자 선임계(현장대리인을 겸임할 수 있다)

8) 기타 발주자가 요구하는 서류

□ 작업조건

1. 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 발생현황

구 분	발생량(톤/일)	비 고
11월～02월	20∼60	발생량 및 함수율은 상이할 수 있음
03월～06월	20∼80
07월～10월	20∼100

2. 무기성 정수정수처리오니는 계절별 여건 등에 따라 함수율과 발생량이 크게 변동되므로 계약상대자는 모든 조건을 감안하여 처리시설, 장비 및 인력을 확보하여 처리하여야 한다.

3. 무기성 정수처리오니는 저장호퍼에서 운반차량에 직접 상차하고 호퍼잔량 및 적재함(암롤박스) 밖으로 떨어지는 정수슬러지에 대해서는 계약상대자가 처리한다.

4. 배출수처리장의 원활한 운영을 위해 계약상대자는 무기성 정수처리오니의 적재 및 계량에 필요한 작업차량 1대와 인력을 필요시 정수센터내에 비치하여야 한다.

5. 차량적재용 운반용기는 무기성 정수처리오니가 외부로 유출되지 않는 적재함(암롤박스)를 사용하여야 하며, 혐오감을 주지 않도록 도색 및 청결상태를 유지하고, 침출수의 떨어짐 및 비산 등에 의한 민원발생 및 환경오염을 방지하여야 한다.

6. 계약상대자는 과업 수행 중 케익호퍼, 트럭스케일 등 정수센터의 시설물을 파손하여 피해를 입혔을 경우, 즉시 이를 원상복구하거나 손해를 배상하여야 한다. 이를 이행치 않을 경우 정수센터가 임의로 원상복구 후 복구비는 익월 폐기물처리 대금에서 공제한다.

7. 계약상대자는 무기성 정수처리오니 반출시 정수센터 감독공무원에게 확인을 한 후 반출해야 한다.

8. 천재지변 등 기타의 사유로 처리작업을 계속할 수 없을 경우에는 즉시 감독공무원에게 통지하여 지시를 받아야 한다.

9. 운반차량의 구내 운행속도는 매시 10Km를 초과할 수 없고 정수센터 출입시 보안규정 등의 제반규정을 준수하여야 한다.

10. 사업장폐기물 운반 시 폐기물 운반차량의 운전사는 상수도사업본부에서 운영 중인 “스마트송장시스템(폐기물 운반경로 위치 추적 시스템)”을 이용하여 정수센터에서 반출된 폐기물을 적재한 차량의 이동경로가 시스템에 기록되도록 협조하여야 한다.

□ 계량확인

운반량은 우리센터의 트럭스케일을 이용하여 계근하며, 매회 공차 및 상차      중량을 측정한다. 다만, 고장 등 현장 여건으로 계량이 불가능할 경우 감독원의     지시에 따라 처리자의 계근대 또는 공인계량증명서(계량비용은 계약상대자가      부담)으로 대체할 수 있다.

□ 현장대리인

1. 계약상대자는 용역수행을 위하여 현장대리인을 지정하여야 하며, 모든 업무수행에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

2. 폐기물 수집․운반의 예정 공정에 따라 폐기물 배출물량을 감안하여 수집․  운반에 필요한 운반 계획표(차량규격, 차량번호 명시)를 작성하여 제출한다.

3. 현장대리인은 용역을 수행하는 동안 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리현황을 매월 말일 기준 익월 20일 이내에 제출하여야 한다.

4. 현장대리인은 폐기물의 인수․인계에 관한 내용을 「폐기물관리법」 제18조 제3항에 따라 전자정보프로그램에 입력하여야 한다.

5. 현장대리인은 다음 기록을 작성하여 비치하고 우리 센터의 요구가 있을 경우 언제든지 열람 할 수 있도록 한다.

1) 폐기물 운반·처리 관리대장 및 일지

2) 반출일자별 폐기물 계량 기록부

3) 폐기물인계서 전산처리 관리철(폐기물 적법 처리 인증 정보시스템 용)

4) 기타 현장대리인이 기록관리 하여야 할 서류

6. 현장대리인은 운전자가 폐기물 운반 시 “스마트송장시스템”을 원활히 이용할 수 있도록 운전자에게 시스템 사용에 대한 교육을 실시하여야 한다.

□ 계약상대자의 책임

1. 계약상대자의 책임범위

1) 안전관리의 의무(붙임 특별과업내용서 참조)

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 환경 관련 법규를 준수하는 등 환경영향을 최소화하도록 노력하여야 한다. 또한 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 우리 센터 환경방침과 환경 경영체제, 기타 관련 된 모든 법규를 준수하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 야기되는 모든 민·형사상의 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다. 기타 법규 위반 등 당 용역에 지장을 초래하는 상황 발생시 즉시 발주자에게 보고하여 탈수슬러지 처리의 연속성을 유지하여야 한다.

3) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 이 과업이 국가중요사업인 점을 인지하고 발주자가 정한 모든 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

.□ 기 타

본 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 「용역계약 일반조건」 및 「구의아리수정수센터사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역계약 특수조건」에 따른다.

붙임		특별과업내용서

1. 안전․보건확보 의무사항 이행 특별사항

1.1 세부 시행내용

가. 과업지시 방법

발주부서는 계약상대자에게 유선 또는 서면으로 안전․보건 관계법령에 관한 사항을   과업으로 지시할 수 있다.

1) 안전․보건관계 법령은 「산업안전보건법」과 「중대재해처벌법」 및 이에 따른 지침 등을 의미한다.

나. 과업수행 범위

1) 계약상대자는「산업안전보건법」에 따라 작업 착수 전 위험성평가를 실시하여야 하며, 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입․변경 시 등 중대재해 발생 우려 시 수시 위험성평가를 실시하고 그 결과를 작업 3일 전까지 발주부서에 제출하여야 한다.

a. 위험성 평가의 최초평가는 작업 착수 전에 실시하여야 하며 최초평가 및 정기 평가는 전체 작업을 대상으로 한다.

b. 수시평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에는 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시하여야 한다. 다만 제5호는 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.

1. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

2) 계약상대자는 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 「산업안전보건법」제26조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시 작업을 중단하는 등 근로자의 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

3) 계약상대자는 작업장에 투입되는 근로자가 유해․위험요소를 발견했을 경우 상수도사업본부 위험신고센터(주간 : ☎ 3146-1649, 야간 및 휴일 : ☎ 3146-1590)로 익명 신고할 수 있게끔 근로자 교육을 실시하고 신고 절차를 안내해야 한다.

4) 용역 수행 전 안전관리담당(현장대리인)을 지정하고 안전관리계획을 제출하여야 한다.

5) 도급사업에 대하여 발주자와 함께 안전보건협의체를 구성․운영하여야 한다. 단, 아래의 해당하는 사업의 경우 협의체를 구성하지 않을 수 있다.

a. 30일 이내에 종료되는 일시적 작업

b. 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 간헐적 작업

c. 자재･부품 납품, 우편물 배달 등

d. 제품 구매 후 납품 및 이에 따른 설치･하자보수 등

e. 용역제공 관련 회의 등 각종 회의 참석

f. 사업장내 정수기 설치, 생수공급 및 이와 유사한 업무

g. 위험기계･기구 정기검사, 안전･보건관리대행, 안전보건･경영진단, 컨설팅, 교육 및 강의 등 사업장 내에서 수행하는 위탁업무

h. 기타 위와 유사한 출입업체가 수행하는 업무

6) 안전보건협의체는 월 1회(매월 마지막 수요일) 이상 정기회의를 실시한다.

(정기회의 내용 및 양식은 붙임 1 참조)

7) 계약상대자는 사업장에서 실시하는 주 1회(매주 월요일) 이상 작업장 순회점검 및 안전ㆍ보건사항 증진에 적극 협조하여야 한다.

8) 계약상대자는 위 사항 외에도 안전․보건관계 법령(「산업안전보건법」,「중대재해처벌법」) 에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

9) 계약상대자는 근로자가 산업안전보건법 제29조에 의하여 특별교육이 필요한          작업을 하는 경우 작업 전 특별안전교육 이수 내역을 발주부서에 제출하여야 한다.

a. 계약상대자가 교육을 위한 장소, 자료 등을 요청할 경우 발주자는 적극 협조   하여야 한다.

〈붙임 1〉

안전보건협의체 정기회의록
○ 회의일시 : 20 년 월 일
○ 회의장소 :
구분	회 의 내 용
협의사항	- 작업의 시작 시간 - 작업 또는 작업장 간의 연락 방법 - 재해발생 위험이 있는 경우 대피 방법 - 작업공정의 조정 등 기타 안전보건 정보 공유
협의내용
기타