신월지하차도 평면화 공사

여월 택지지구 ~ 남부순환도로간 광역도로 개통 및 주변지역 개발 등에 따른 교통량 증가에 대비하여 신월지하차도 평면화 등 교차로 구조개선

1		사업개요

◦  위    치 : 양천구 신월6동 강월초교입구 교차로(신월지하차도)

◦  규    모 : 평면화 폭30m, 연장 200m (지하차도 폐쇄 폭2차로, 연장182m)

- 배수체계 개선 : 하수암거(□ 1.6m×1.5m, L=155m) 및 저류조 설치

◦  공사기간 : '14. 1. ~ '14. 6.

◦  총사업비 : 25억원

◦  설 계 사 : ㈜제일엔지니어링

◦  시 공 사 : 흥문종합건설㈜ 외1개사

◦  감    리 :  서울시시설관리공단

2		추진현황

◦ '12. 5. 4  : 타당성조사계획 수립(도시안전실장 방침)

◦ '12. 5. 29 ~  '12.11.30 : 타당성조사 및 기본계획 용역

◦ '12.11.26 : 사업추진계획 (도시안전실장 방침)

◦ '13. 2. 7 : 설계용역 계약 및 착수

◦ '13.10. 1 : 주민설명회 개최 (신월7동사무소)

◦ '14. 1. 6  : 공사 착공

◦ '14. 3.13 :  경찰청 3현시 교통규제 심의 완료

3		향후계획

◦ '14. 6월 공사 준공예정

○ 위치도

점용위치-

(양천구 신월동 1003-1 번지 주변)