특정제품(공법) 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품(공법) 선정 심사위원회
심의일시	2018.04.20. 14:00

안 건 명	“청계천 좌안 차집관로 물막이 공사” 특정제품(특허공법) 선정

2018. 04.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
담 당	시설 6급	최 승 룡		02-2211-2572
과 장	공업 5급	윤 승 범		02-2211-2503

중랑물재생센터

(시설보수과)

특정제품(공법) 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	청계천 좌안 차집관로 물막이 공사
발주부서	중랑물재생센터 시설보수과	발주방법	일반경쟁
사 업 비	2,000,000천원	특허공법 공 사 비	737,000천원
심의 안건명	청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 특정제품(특허공법) 선정
[공사개요] ○ 공사위치 : 동대문구 청계천로 549일원(정릉천 합류부~신답 빗물펌프장) ○ 사업기간 : 2018.05. ~ 2018.11. ○ 사 업 비 : 2,000,000천원 ○ 공사개요 : □2.4×240~□2.8×2.8, L=1,108m(물막이 및 물 돌리기)
[특허공법 개요] ○ 개요 : 차집 관거용 차수장치 및 이를 이용하는 차수공법 - 기존 차집 관거 구조물 파손, 손괴 없이 설치 및 철수 - 완전 차수 후 차단된 오수 By-Pass - 이중 차수장치 설치로 안전성 확보 ○ 제품 및 공법 선정 ￭ 물막이 및 물 돌리기(□2.4×240~□2.8×2.8, L=1,108m) - 특허 제10-#######호, 특허제10-#######호 (차집 관거용 차수장치 및 이를 이용하는 차수방법, 차집 관거용 차수장치 및 이를 이용하는 차수공법)

□ 추진경위

○ 2017.12.27. : 청계천 차집관로 정밀조사용역 시행

-  고산자교 ~ 중랑천 합류부 훼손이 심함

○ 2018.04.19. : 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 발주보고

-  정밀안전진단을 위하여 현장 여건에 맞는 특정(특허)공법 선정 후 시행

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필요성 (타당성)	○ 차집관로 정밀안전진단을 통해 구조물 손상 부분을 조기에 발견 시급히 보수 ⦁보강함으로써 그 기능 회복과 구조물 내구성 확보로 안전사고 미연 방지
기술적 검 토 사 항	○ 유압식 물막이 패널 및 신축형 스포트 설치로 안전성 확보 ○ 단계적 차수로 작업용이 및 안전사고 방지
가 격 적정성	○ 굴착 및 차집관로 상판 제거 공정 없이 물막이 및 by-pass 만으로 시공하여 경제적 ○ 물막이 및 이송관로 구간별 이동후 재사용이 용이하여 비용 절감
검 토 의 견	○ 기술적 검토사항과 가격 적정성을 검토한 결과 “차집 관거용 차수장치 및 이를 이용 하는 차수공법”을 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사에 본 공법을 선정하고자 함