도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과 보완 내용

○공사명 : 동호대교 남단 진입램프 보수보강공사

전체	6건	수용	6건	부분수용	-	미수용	-

사전검토의견	수용 여부	보완내용
1. 1단계 및 3단계 공사에서 가교와 기존도로 접속부 공사시 교통소통대책을 제시하기 바람.	수 용	∘ 1단계 및 3단계공사는 임시 가교 설치 및 철거공사로 본선 교량 접속부와 램프교량 접속부 교통처리계획을 추가 계획하여 제시하였음.
2. 1단계 공사시 보행공간 확보방안을 제시하시기 바람.	수 용	∘ 1-2단계 및 3-2단계 본선 교량 연결공사시 일부 보도를 점용함에 따라 폭 2.0m의 보행공간을 별도로 확보하였으며, 교통통제수와 공사안내표지판을 추가 설치하여 보행자의 불편을 최소화 하였음.
3. 1~3단계 공사시 공사안내표지의 내용을 연결로 관련 공사라는 것을 전달하도록 단순화하는 방안을 검토하시기 바람.	수 용	∘ 공사안내 표지판 중 교통안내표지판을 운전자가 이해하기 쉽도록 단순화하여 제시하였음.
4. 2단계 공사시 임시가교의 기하구조에 맞는 설계속도를 제시하시기 바람.	수 용	∘ 본 공사구간인 동호대교 남단 진입램프 설계속도는 현재 40km로 계획되어 운영중에 있으나, 본 공사가 완료시 까지는 설계속도를 30km로 낮추어 운영토록 하였음.
5. 각 단계 도면에서 연결로분석 위치를 나타내는 key-map을 제시하시기 바람.	수 용	∘ 각 단계별 연결로 분석결과에 따른 분석 대상 위치 key-map을 도면에 제시하였음.
6. 용역 계약서를 첨부하시기 바람.	수 용	∘ 본 공사인 동호대교 남단 진입램프 보수보강공사 교통소통대책 수립용역 계약서를 첨부하여 제시하였음.