사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화대교(램프-1, 상류교)

사진설명 : 거더 하부 측면 도막 손상(부식)	사진설명 : 거더위 비둘기 배설물 퇴적
위 치 : P5~A2구간 SPG 1열	위 치 : P4~A2구간
이하 여백 -
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :

사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화대교(램프-1, 하류교)

사진설명 : 거더 및 보강재위 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 거더 하부 도막손상
위 치 : P2~P3구간	위 치 : P2~P3구간 G1열 하부
사진설명 : 거더하부 측면 도막손상	사진설명 : 거셋판 및 Web 도장박리
위 치 : P2~P3구간 G3열 하부	위 치 : P2~P3구간 G4열(G3방향) 하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화대교(램프-1, 하류교)

사진설명 : Web 도장박리(3개소)	사진설명 : Web 도장박리
위 치 : P2~P3구간 G5열(G4방향) Web(복부판)	위 치 : P2~P3구간 G5열(G4방향) Web(복부판)
	끝 -
사진설명 : 거더 하부 도장박리	사진설명 :
위 치 : P2~P3구간 G6열 하부	위 치 :