(도정궁 경원당) 화재대응 매뉴얼

광 진 소 방 서

도정궁경원 화재응메뉴얼

1		화재발생 신고 및 초기활동

1. 화재발생 상황 신고 및 전파

○ 화재발생 장소 및 규모, 연소진행상황 등 관계기관 등에 신고

○ 문화재 관계자에게 신속한 전파를 통한 초기 신속대응

2. 소화기 및 인근건물 옥내소화전을 이용 조기화재 진압활동 전개

○ 자위소방대가 인접건물에 설치된 옥내소화전 및 소화기(4대)를 이용

○ 신속 출동한 진화기동대 자위소방대와 초기소하활동 전개

3. 소방차 진입을 위한 차량통제 소방차량 유도

○ 차량부서에 장애요인이 되는 차량들을 사전에 통제하고 화재발생

장소에 차량의 적정부서 위치로 유도함으로서 신속하고 효과적인 화재

진압활동 전개

2		관 소방대 활동

1. 출 동 대

○ 1차 출동 : 관할서(현장대응단 진압대, 능동, 송정, 구조대)

○ 2차 출동 : 인접서(동대문 장안대) - 상황변화에 따른 2차 출동 발령

○ 3차 출동 : 인접서(중부소방서) - 미분무가스차 출동

○ 유관기간 : 광진구청(문화체육과), 유관기관(군 ․ 경), 문화재관리사업

소 등 통보 상호공조 지원체제 구축

○ 의용소방대투입 : 문화재안전지킴이 우선출동 및 의용소방대 비상연

락망 가동 소방업무 보조

2. 출동경로

3. 차량배치

3		출동대 임무

1. 소방력 배치

○ 지휘차, 구조대, 진압대(1착대) : 후착대 차량부서를 고려하여 중장

비연구동 앞 부서

○ 능동대(2착대) : 도정궁경원당 입구부서

○ 송정대(3착대) : 중장비동 앞 부서

○ 구급차 : 송정대 뒤에 부서

2. 임  무 (현장도착 즉시 안전대책 및 정보수집)

○ 선착대는 현장도착 즉시 화재의 발생위치 및 연소방향, 연소범위, 연소

확대 여부 등을 보고

○ 현장지휘관은 중요문화재 주변으로 연소우려 여부 등 정보를 수집하여

판단한 후 차량근접 배치

○ 문화재 건물에 근접 배치한 능동대의 진압대원은 및 구조대원은 현

장 도착 즉시 진압작업에 임함

○ 화재발생 위치 및 규모 등에 따라 단계별 저지선을 구축하고 소방대

원, 의용소방대원, 유관기관 동원인원 등 단계별 인력을 배치하여 진

화 작업 및 연소확대 방지

4		유관기관 임무 및 복구활동

1. 자 치 구 (건설과, 문화체육과)

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 긴급복구 지원팀 현장복구 활동

2. 경 찰 서

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 상황분석을 통한 정보전파 및 지원

○ 현장통제, 질서유지 활동

▹ 위험지역 통제 및 출입제한 조치

▹ 질서유지, 교통통제를 위한 폴리스라인 설치

▹ 부상자 이송 등을 위한 이송로 확보

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

3. 군 부 대

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 화재현장 구조·탐색장비·인력지원

○ 긴급복구지원팀 현장복구활동

○ 화재진압활동 지원

4. 보 건 소

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 응급의료계획에 따른 지원활동

5. 한국전력, 가스안전공사

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 전기·가스·유류분야 등 전문인력·장비 긴급출동

《중장비 보유현황》

기 관 명	계	굴삭기	덤프	페이로다	기타
계	93	3	25	1	64
성동구청	60	1	3		56
광진구청	26		18		8
성동도로관리사업소	3		2	1
동부수도사업소	4	2	2

5		화재진압 작전도

작  전  도

일반현황 (주요지형)	위 치	� 광진구 화양동 1 (건국대학교 내)
	거리시간	� 구의119안전센터 → 0.96km, 2분 � 능동119안전센터 → 1.42km, 4분 � 송정119안전센터 → 2.34km, 7분
	소방용수	� 소화전 3-188, 203호
	일반현황	� 1층 1동	건물구조	� 한식 목조 연면적 119㎡
	소방시설	� 소화기, ※ 입접건물인 중장비연구동 옥내소화전설비 활용가능
	관 리 자	� 건국대학교(450-3165), 광진구청 문화체육과(450-1323)

진압대 별 진입로 및 점유 소화전	� 선착대 : 구의대는 건국대학교 후문으로 진입 2 착대 : 능동대는 건국대학교 후문으로 진입 3 착대 : 송정대는 건국대학교 후문으로 진입 ※ 건국대학교 내에 위치한 건물이며 인근에 소방용수시설 부재로 유사시 중장비연구동 옥내소화전설비 및 급수탑(1-1)활용, 탱크차 중계급수 등 소방용수 공급
	� 소방서와의 거리 : 0.96km � 선착대 도착 소요시간 : 약 2분

6		도정궁경원당 도면

도정궁경원당 정면도

도정궁경원당 평면도

7		기타 사진자료

감시 카메라	방범설비 제어장치(건국대 종합상황실)
광진 상황실 모니터	적외선 감지기
수동식 소화기	도정궁경원당 및 방재기관 위치도