신기술 사후평가서(1회차)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	건설신기술 제655호, SMART-CON 공법
공 사 명	성내교 보수공사		공사기간		2013년 10월 11일 ～ 2014년 1월 10일
발 주 기 관	동부도로사업소(시설보수과)	점 검 일 자 (점검차수)		2014년 6월 20일(1회차)

2. 자체점검 및 평가결과

점검결과(하자발생 여부, 품질상태 등)			□ 발생 □ 미발생
가. 공사개요 - 공 사 명 : 성내교 보수공사 - 공사규모 : 교면포장 3,041㎡, 연석보수 186㎡ - 공사기간 : 2013년 10월 11일 ~ 2014년 1월 10일 - 도 급 액 : 669백만원 나. 점검결과 - 이상없음
다른 공사현장에 추천 여부 및 그 사유(전차 대비)				□ 추천 □ 미추천
아스콘 포장공법 대신 기존 구조체와 일체화를 이루게 해주는 LMC공법으로 시공하여 기존 공법과 비교해 기능성 및 내구성 우수
금회점검시 문제점 및 개선요구사항
특이사항 없음
기타 참고사항