<첨부 #2>

신기술 사후평가서(10회차)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	1. 와이어메쉬,보강철근 및 폴리머몰탈을 이용한 인력 시공 하수관로 비굴착 부분보수보강공법 (지정번호 : 환경 제342호) 2. 상하동작 롤러브라켓이 부착된 자동 반전장치를 이용한 하수관 비굴착 전체 보수공법(지정번호 : 환경 제332호)
공 사 명	목동운동장 배수불량지 정비공사		공사기간	’12. 6. 7. ~ 7. 30.
발 주 기 관	체육시설관리사업소	점 검 일 자(점검차수)			2017. 1. 18.(10회차)

2. 자체점검 및 평가결과

점검결과(하자발생 여부, 품질상태 등)			□ 발생 ■ 미발생
➊ 10회차 : 가. 공사개요 - 공 사 명 : 목동운동장 배수불량지 정비공사 - 공사기간 : 2012. 6. 7. ~ 7. 30. - 도 급 액 : 308,638천원 나. 점검결과 - 하자발생 없음
다른 공사현장에 추천 여부 및 그 사유(전차 대비)				■ 추천 □ 미추천
※ 굴착공사가 어렵거나 불가능한 구간을 안전하고 빠르게 시공할 수 있으며, 공법의 특성에 따라 장구간의 관로를 안정성 있게 시공함으로써 공시기간 단축, 품질향상, 경제성을 기대 할 수 있음.
금회점검 시 문제점 및 개선요구사항
※ 특이사항 없음
기타 참고사항