은평구 산골마을 물순환 시설 설치에 따른 전문가 자문회의 개최 결과

각 부문별 계획에서 도로정비, 그린존, 계단정비, 오픈space 등의 계획시 빗물을 소량이라도 머금고 침투시킬수 있도록 재검토 필요

빗물을 받는 화단, 주차장, 마을마당 등의 유역은 해당 부지로 한정하여 소규모 빗물화단 등의 설치 검토

자투리 공간은 최대한 빗물이 유입되도록 하고 식재 등을 통한 경관+빗물관리 목적을 같이 관리 할 수 있도록 검토

주민 들이 화단 관리를 통한 빗물도 같이 관리 할 수 있는 방안 검토

빗물계단 조성 검토로 경관 향상 및 주민 친화적 방안 검토

응암동 및 녹번동 마을 회관의 빗물이용시설 설치시 조경용수 및 소방용수로 활용토록 유도

물이 흐르거나 물이 이용되는 물 공간 조성 검토바람

식재 플랜터 단독보다는 레인가든 등과 복합적으로 적용하는 것이 바람직함

하수도 정비를 통해서 얻을 수 있는 효과 “홍수시 표면수 저감 등”에 대한 분석 및 제시 필요

물순환 시설 설치시 안전위주로 시공하되, 빗물을 담수하여 소방용수 및 화단 물주기 용수로 활용하면 좋겠음

각 가정마다 여유 공간이 있는 곳에 소형빗물이용시설을 설치하여 빗물을 저류·이용될 수 있도록 산골마을만의 특화된 사업으로 추진하는 방안도 검토 필요