산림재해(주택연접부) 현장점검표

[ 서울대공원 ]

점검일시		2014년 07월 18일 (13:00 ~ 14:00)
위 치		과천시 막계동 산65-151번지			연 번	897
구 분		현황별	‘10~’15년도 사업대상지 √, ‘10년 이전 정비 □, 정비한적 없음 □
		종류별	흙사면 □, 암사면 √콘크리트옹벽 □, 복합사면 □, 기 타 □
		규 모	C등급, 급경사지(경사 55도), 공사장 진입로 등
점 검 자		녹지7급 김성태
점검사항		○파괴징후 (인장균열, 배부름)여부			없음 √ 일부 □ 많음 □
		○토사유출(세굴, 밀림) 진행 상태			없음 √ 일부 □ 많음 □
		○배수로 상태			원활 □ 보통 √ 불량 □
		○식재 상태			양호 □ 보통 □ 불량 √
피해유무		없음 √			일부 있음 □
	피해사항
조치사항 또는 의견		- 위험수목 제거 및 토사유출 방지를 위한 조경석 쌓기
점검사진 1				점검사진 2
<사면 정비 전>				<사면 정비 후>

산림재해(주택연접부) 현장점검표

[ 서울대공원 ]

점검일시		2014년 07월 18일 (13:00 ~ 14:00)
위 치		과천시 막계동 산58-1			연 번	898
구 분		현황별	‘10~’15년도 사업대상지 √, ‘10년 이전 정비 □, 정비한적 없음 □
		종류별	흙사면 □, 암사면 □ 콘크리트옹벽 □, 복합사면 √, 기 타 □
		규 모	C등급, 급경사지(경사 38도), 배구장 옆
점 검 자		녹지7급 김성태
점검사항		○파괴징후 (인장균열, 배부름)여부			없음 √ 일부 □ 많음 □
		○토사유출(세굴, 밀림) 진행 상태			없음 √ 일부 □ 많음 □
		○배수로 상태			원활 □ 보통 √ 불량 □
		○식재 상태			양호 √ 보통 □ 불량 □
피해유무		없음 √			일부 있음 □
	피해사항
조치사항 또는 의견		- 위험수목 제거 완료(6.30) - 사면정비 예정(9월 완료 예정)
점검사진 1				점검사진 2
<위험수목 정비 전>				<위험수목 정비 후>