재난재해로부터 안전한 살기좋은 「으뜸 중랑」 구현

3월중 의소대 교육자료

중랑소방서

(재난관리과)

산불예방 및 진화대책

1. 산불진화요령

가. 주수에 의한 소화

1) 소형펌프차와 이동식 동력펌프(등짐)를 연결하는 등 산림의 현지 상

황에 따라 소화체제를 갖춘다.

2) 중계펌프로 소형동력(가반식) 펌프를 활용하는 경우는 중계지점에

펌프차 배치가 곤란한 경우에 한다.

나. 두들기거나 흙으로 덮는 소화

물이 부족한 경우 유효한 방법이지만 완전한 진화까지는 장시간을 요        하고 대원의 체력소모가 심하며 위험성이 높아진다. 따라서 지휘 연락        계통을 일원화하여 지형, 기상, 화세, 나무상황 등을 종합적으로 판단        하여 가장 효과적인 방법을 사용한다.

1) 두들김

화력이 약한 때는 타기 어려운 광엽수 잎사귀의 나뭇가지 등으로           직접 두들겨서 끄는 방법.

2) 흙으로 덮음

삽 등으로 연소부위에 직접 흙을 덮어 소화한다. 또는 가연물을 흙          으로 덮던가 흙 가운데로 파묻는다.

다. 방화선 선정

1) 화재가 연소 확대하여 화세가 강한 경우

2) 연소속도가 빠르고 직접 소화작업이 불가능한 경우

이상 연소시는 연소속도와 방화선구축 작업능력을 충분히 고려한다.

라. 맞이하는 불

화세가 강하여 연소확대가 일어나고 다른 적당한 소화수단이 없을 경        우 연소방향의 앞쪽에서 불을 놓아 화류에 합류시켜 화재를 진화하는        방법이다.

1) 주화류 전면에 거점을 설정한다.(방화선설정)

2) 대원을 부서 시킨다.

3) 인접대와의 연락을 취한다.

4) 비화 경계대를 배치한다.

5) 주화류 전면과 거점위치와의 거리를 정확하게 판단한다.

6) 불을 빨아들이는 것을 고려하여 점화한다.

마. 소방헬기를 이용한 공중 소화활동

헬기의 활용은 사전에 상당한 준비시간을 요하기 때문에 관계기관과        사전에 협조체제를 갖추어 신속한 출동체제를 확립하여야 한다.

2. 산불 발생시 사고방지 요령

가. 산불로 인한 인명피해 발생원인

1) 경사가 급하거나 또는 좁은 골짜기에서 무리한 진화작업

2) 바람이 강하거나 돌풍이 있을 때는 진화강행

3) 불타기 쉬운 마른 낙엽, 가지, 나무 등이 밀집되어 있는 상태의 강

한 불길에 근접 진화.

4) 안전수칙 불이행 - 특히 야간 진화작업시 무질서한 개별행동 등

나. 인명피해 유형

1) 강풍으로 불길이 급속히 번질 때 연기에 의한 질식사 또는 불길에          휩싸여 화상 등 사고를 당하는 경우

2) 굴러 내리는 돌, 부러진 나무에 의한 부상

3) 진화작업 도중 장비의 사용 잘못으로 인한 부상

4) 야간진화 과정에서 이동시 추락 등에 의한 사고

다. 진화작업시 행동요령

1) 산불진화 작업시 주의해야 할 일반 안전 수칙

○ 노약자는 진화작업에 투입을 금하며,

○ 방화복, 방염마스크을 착용하고,

○ 방화용장갑 또는 면장갑을 착용하여,

○ 간단한 비상식량과 마실 물을 준비한다.

2) 진화현장 도착시 안전요령

○ 경사도, 불에 탈수 잇는 가연물질, 풍향, 풍속, 등을 살펴본 후             불길이 어느 방향, 어느 속도로 진행할 것인가를 예측한다.

○ 비상시 대피장소를 선정해 둔다.

○ 진화는 불머리(화두)쪽으로 접근을 피하고 불길이 약한 측면에서             부터 진화하여 점차 화세가 강한 불머리 쪽으로 좁혀간다.

※ 경사가 급하거나 강풍이 불 때는 불머리 쪽 접근금지

○ 암석지역, 썩은 낙엽층이 많은 지대는 뒷불감시를 철저히 하여

재발화 방지 → 뒷불 감시조 대기

○ 불길에 휩싸인 경우 대처 요령

- 당황하지 말고 침착하게 주위를 살펴본 다음 불길(화세)이 가               장약한 곳 (나무가 적게 서 있는 곳, 암석지대, 개울, 움푹 파               인 곳, 이미 타버린 곳 등으로 대피한다.

- 대피할 시간적 여유가 없는 때에는 낙엽, 마른나무 등 적게                쌓인 곳을 골라 낙엽 등을  긁어 낸 후, 방염마스크 또는 방염               텐트를 사용하거나 손, 얼굴 등을 가리고 불길이 지나갈 때                 까지 엎드려 있는다.

※ 불꽃은 윗부분이 온도가 높기 때문에 될 수 있는 대로 지면에             낮게 엎드려야 한다.

라. 기타 안전 요령

1) 진화작업시 안전거리를 유지하고 혼자 고립되지 않도록 반드시 조          별로 행동한다.

2) 위험상황의 전파을 위하여 무전기, 핸드폰 등 통신연락방법을 갖추          어야 한다.

3) 조급하게 서두르지 말고 침착하게 행동하여야 한다.

(예:진화현장까지 뛰어가서 지쳐 기진맥진하는 경우가 없어야 함)

마. 산불발생시 대책

봄철 산불 다발기를 맞이하여 산불발생의 기상여건 및 산불진화 활동        방법 산불발생시 사고예방 요령을 숙지하여 산불진화능력을 획기적으        로 향상시킴은 물론 산불예방 및 진압에 대하여 다음과 같은 사항을        숙지하고 유사시 산불출동시 유념하여 활동에 임한다.

1) 초동진화체제 확립 - 신고 및 출동의 신속화

2) 진화능력 배양 - 출동대기조 운영, 다발지역 진화도구 상시 비치

3) 산림청 헬기 지원요청

4) 산불발견 119신고 및 신속출동으로 초기 산불출동 및 진화태세 확립

5) 유관기관 동원(구청, 국립공원관리공단, 산림청, 군부대 등) 및

임무분담으로 효율적인 인력. 장비투입

6) 산불진압 방어선 선정 및 등산객 대피유도 등 인명구조

7) 소방차량 등 헬기, 산림청헬기 지원협조 소화활동 전개

바. 기상변화에 따른 산불 경보제

구 분	기 상 상 태	조 치 내 용
산불 위험경보	○ 실효습도 40％ 이하 ○ 풍속 5m/sec 이상	○ 화기류 휴대금지 ○ 백색깃발 게양 ○ 입산금지 및 등산로 폐쇄
산불위험주의보	○ 실효습도 41～60％이하 ○ 풍속 5m/sec 미만	○ 부분입산통제 (주 등산로활용) ○ 화기물 반입금지 ○ 황색깃발 게양
산불 주의보	○ 실효습도 61％ 이하 ○ 풍속 3m/sec 미만	○ 등산로개방 ○ 입산시 도시락 지참토록 적극 권장유도

산불진압 시 안전사고 방지요령

1. 산불로 인한 인명피해 발생원인

❍ 경사가 급하거나 좁은 골짜기에서 무리한 진화작업

❍ 바람이 강하거나 돌풍이 있을 때 진화대 투입

❍ 불타기 쉬운 마른낙엽, 가지, 나무 등이 밀집되어 있는 상태의 강한

불길에 근접 진화

❍ 안전수칙 불이행 및 특히 야간 진화작업시 무질서한 개별행동  등

2. 인명피해 유형

❍ 강풍으로 불길이 급속히 번질 때 연기에 의한 질식사 또는 불길에

휩싸여 화상 등 사고를 당하는 경우

❍ 굴러 내리는 돌, 부러진 나무 등에 의한 부상

❍ 진화작업도중 장비의 사용 잘못으로 인한 부상

❍ 야간진화 과정에서 이동시 추락 등에 의한 사고

3. 진화작업시 행동요령

❍ 산불진화 작업시 주의해야 할 일반안전수칙

- 노약자는 진화작업 참여를 금지하고

- 방화복을 착용하고 방연마스크 또는 방염텐트, 안전모 등 안전장비를 지참하며

- 방화용장갑 또는 면장갑을 착용하고

- 간단한 비상식량과 마실 물을 준비한다.

❍ 진화현장 도착시 안전요령

- 경사도, 불에 탈 수 있는 가연물질, 풍향, 풍속 등을 살펴본 후 불길이

어느방향, 어느 속도로 진행할 것인가를 예측한다.

- 비상시 대피장소를 선정해 둔다.

- 진화는 불머리(火頭)쪽으로 접근을 피하고 불길이 약한 측면에서부터 진화

하여 점차 화세가 강한 불머리 쪽으로 좁혀간다. (경사가 급하거나 강풍이   불 때는 불머리(火頭)쪽 접근 금지)

- 암석지대, 썩은 낙엽층이 많은 지대는 뒷불감시를 철저히 하여 재발화를 방지   한다

- 뒷불감시조 대기

❍ 불길에 휩싸인 경우 대처요령

- 당황하지 말고 침착하게 주위를 살펴본 다음 불길이 가장 약한 곳(나무가

적게 서 있는 곳, 암석지대, 개울, 움푹 파인 곳, 연소물이 이미 타버린

곳 등)으로 대피한다.

- 대피할 시간적 여유가 없을 때에는 낙엽, 마른나무 등 연소물이 적게 쌓인    곳을 골라 낙엽 등을 긁어낸 후 방연마스크 또는 방염텐트를 사용하거나     손, 얼굴 등을 가리고 불길이 지나갈 때까지 엎드려 있는다.

※ 불꽃은 윗부분이 온도가 높기 때문에 될 수 있는 대로 지면에 낮게 엎드려야 한다.

❍ 기타 안전요령

- 진화작업시 안전거리를 유지하고 혼자 고립되지 않도록 반드시 조별로 행동한다.

- 무전기, 핸드폰 등 통신연락방법을 갖추어야 한다.(위험상황의 전달)

- 조급하게 서두르지 말고 침착하게 행동하여야 한다.

(예 : 진화현장까지 뛰어가서 지쳐 기진맥진하는 경우가 없어야 함)

산불진압대원 안전수칙

	< 진화시 위험요소(5가지) >
❍ 산불지역에서의 고립 ❍ 불에 의한 약해진 입목 (고사목 등) ❍ 낙석 ❍ 진화작업 중 항공기에 의한 돌발적 상황 ❍ 안전하지 못한 개별 행동

❏ 방수복, 헬멧 등 안전장구를 반드시 착용한다.

❏ 불속에 고립되었을 경우 비상용 보호의 등을 신속히 착용한다.

❏ 기상상태와 예보를 주시한다.

❏ 지형을 확인하고 산불의 동태를 항상 주시한다.

❏ 산불의 상태를 토대로 모든 조치를 취한다.

❏ 탈출로를 확보하고 모든 대원들에게 알린다.

❏ 위험지역에 감시자를 급파한다.

❏ 방심하지 말고 침착, 차분하게 판단하여 단호하게 행동한다.

❏ 무선통신을 확인한다.

❏ 안전장구 착용을 하고 급경사지역에서는 안전에 더욱 유의한다.

❏ 유사시 대피 할 수 있는 대피로를 2곳 이상 확보하고 진화한다.

❏ 진화할 때에는 적극적으로 진화하되, 안전을 최우선으로 한다.

❏ 헬기가 접근을 하면 물 투하지점에서 신속하게 이탈을 해야 한다.