산자락 기준 산 정산부로 100m이내 건축물관련 안전시설 보유현황

자치구명	산 이름	산 높이 (m)	100m이내 거주인원 (명)	100m이내 건축물수 (개)	100m이내 건물명 (거주주택을 제외한 건물명이 존재하는 경우 일체)	안전시설 보유현황
						시설종류	규모	설치년도	안전상태	관, 사
합 계			642	281
종로구	소 계		176	88
	북한산	837	5	1	감람산기도원	- 기슭막이 집수정 돌수로	- 6.6㎡ 1개소 12m	2014년	양호	공공시설
			3	1	해원사	사방댐 보막이 기슭막이	1개소 1개소 51m	2013년	양호	공공시설
			2	1	혜광사			-	양호
			4	1	청명사			-	양호
			5	1	관음사			-	양호
			3	1	봉정암사			-	양호
			4	1	연화사			-	양호
			150	81	주택지	- 사방댐 보막이 기슭막이 집수정 낙석방지망 낙석방지책	- 2개소 31개소 217m 4개소 300㎡ 36m	2013년 ~ 2014년	양호	공공시설
	소 계		110	55
	북악산	342	0	1	서울예고	사방댐 보막이 기슭막이 돌수로	2개소 21개소 509m 160m	2013년 ~ 2014년	양호	공공시설
			0	1	홍지문터널관리사무소			-	양호
			3	1	현통사			-	양호
			4	1	은덕사			-	양호
			103	51	주택지	- 사방댐 보막이 기슭막이 집수정	- 2개소 2개소 91m 2개소	2013년 ~ 2014년	양호	공공시설

자치구명	산 이름	산 높이 (m)	100m이내 거주인원 (명)	100m이내 건축물수 (개)	100m이내 건물명 (거주주택을 제외한 건물명이 존재하는 경우 일체)	안전시설 보유현황
						시설종류	규모	설치년도	안전상태	관, 사
종로구	소 계		120	60
	인왕산	338	3	1	구기사			-	양호
			4	1	선다암			-	양호
			4	1	부암사			-	양호
			3	1	자하미술관	- 사방댐 기슭막이 집수정	- 1개소 114m 1개소	2014년	양호	공공시설
			2	1	성덕사			-	양호
			2	1	진각사			-	양호
			102	54	주택지	- 사방댐 보막이 기슭막이 집수정	- 3개소 5개소 176m 4개소	2013년 ~ 2014년	양호	공공시설
중랑구	용마산	348	14	8	중랑문화체육관(사가정공원내)	- 침사지 - 배수로	- B=4.0m, L=15m - B=0.5m, L=30m	-	양호	공공시설
성북구	소 계		22	29
	북한산	837	2	5	다불정사	- 석축	1개소 (H0.8m×L75m)	확인불가	양호	공공시설
						- 배수로	1개소 (H0.8m×L62m×W1.9m)	확인불가	양호	공공시설
			10	7	삼봉정사	- 안전휀스	1개소 (H2.2m×L37m)	확인불가	양호	공공시설
						- 배수로	1개소 (H3.3m×L48m×W3.7m)	확인불가	양호	공공시설
			4	7	영불사	- 석축	1개소 (H2.8m×L24m)	1994년	양호	사유시설
						- 석축 및 배수로	1개소 (H2.6m×L75m)	1994년	양호	사유시설
			3	5	왕녕사	- 석축	1개소 (H0.7m×L100m)	확인불가	양호	공공시설
			3	5	청학사	- 석축	1개소 (H2.4m×L12m)	확인불가	양호	사유시설
						- 석축	1개소 (H1m×L8m)	확인불가	양호	사유시설

자치구명	산 이름	산 높이 (m)	100m이내 거주인원 (명)	100m이내 건축물수 (개)	100m이내 건물명 (거주주택을 제외한 건물명이 존재하는 경우 일체)	안전시설 보유현황
						시설종류	규모	설치년도	안전상태	관, 사
강북구	북한산	837	30	10	화계사	- 누수보 - 기슭막이 - 돌수로 등	- 4개소 - 338m - 17m	2014년	양호	공공시설
도봉구	소계		30	11
	도봉산	739	12	2	북한산 국립공원 생태탐방 연수원	- 배수로	- 연장 50m	2011년	양호	공공시설
			8	1	북한산 국립공원 도봉사무소 도봉분소	- 석축	- 연장 50m - 높이 1m	2012년	양호	사유시설
			8	5	광륜사	- 석축	- 연장 46m - 높이 3m	2002년	양호	사유시설
			2	3	동명여고 수련장
노원구	소계		80	10
	수락산	638	50	1	서울시립노인요양원	- 석축	- H=1.5m,L=50m	미상	특이사항없음	사유시설
			4	1	염불사	- 석축	- H=2.5m,L=60m	미상	특이사항없음	사유시설
			4	1	학림사	- 석축	- H=2.0m,L=30m	미상	특이사항없음	사유시설
			5	1	용굴암
			0	1	학림암
			4	1	도안사	- 석축	- H=2.5m,L=40m	미상	특이사항없음	사유시설
			4	1	송암사	- 석축	- H=1~3m,L=40m	미상	특이사항없음	사유시설
			5	1	도선사	- 골막이 - 기슭막이	- 3개소 - 93m	2013년	양호	공공시설
			4	1	수암사
			0	1	수종암
	소계		15	3
	불암산	508	5	1	경수사	- 암거	- □2×3m,L=30m	미상	특이사항없음	공공시설
			6	1	정암사	- 석축 및 옹벽	- H=2.5m,L=45m	미상	특이사항없음	사유시설
			4	1	학도암	- 석축	- H=2.5m,L=35m	미상	특이사항없음	사유시설

자치구명	산 이름	산 높이 (m)	100m이내 거주인원 (명)	100m이내 건축물수 (개)	100m이내 건물명 (거주주택을 제외한 건물명이 존재하는 경우 일체)	안전시설 보유현황
						시설종류	규모	설치년도	안전상태	관, 사
금천구	소계		1	1
	관악산	629			금천초교	- 골막이 7개소 - 기슭막이 115㎡	- H1.2~2.0	2014년	양호	공공시설
					신흥초교	- 골막이 4개소 기슭막이 128㎡	- H1.2~1.4	2013년	양호	공공시설
			1	1	순흥안씨 종묘,	- 골막이 4개소 기슭막이 85㎡	- H1.2~1.4	2013년	양호	공공시설
					금산초교	- 사방댐 1개소 기슭막이 100	- W15m*H5.3	2012년	양호	공공시설
관악구	관악산	629	0	1	삼성산청소년수련관(교육시설)	- 혼합쌓기사방댐 - 슬리트사방댐 - 돌기슭막이 - 바닥막이	- 2개소 - 1개소 - 270m - 9개소	2011년	양호	공공시설
서초구	소계		23	3
	청계산	618	3	1	관현사	-	-	-	-	-
			12	1	청계산기도원	-	-	-	-	-
			8	1	천개사	-	-	-	-	-
	소계		18	1
	인능산	326	18	1	성화산교회	-	-	-	-	-
	소계		3	1
	구룡산	306	3	1	자룡사	- 골막이 - 전석기슭막이 등	- 1개소 - 109m	2013년	양호	공공시설