고속국도1호 삼호가든4차아파트 재건축사업관련(방음시설) 검토의견

분야	검 토 의 견	비고
토목	1. 소음저감장치 제품 적정성 및 구조안정성 여부 등
	- 소음저감장치 시험기관으로부터 제출된 시험성적서 검토결과 약 1～2dB저감효과가 있는 것으로 확인되었으나, 제품선정 시에는 최근1년이내 시험성적서를 검토하여 품질확인 필요. - 소음저감장치 제품선정 시 지주와의 연결부의 충분한 강성을 유지할 수 있도록 검토요망. - 중차량의 소통이 빈번한 고속국도1호 특성상 차량안전운행 확보를 위하여 도로 여유 폭을 확보하고 중차량과 소음감쇠기 충돌이 발생하지 않도록 설치방안 검토
	2. 기타
	가. 방음시설 설치 및 대책안 수립 전 교통량이 많은 고속국도1호 특성을 감안하여 서울시민안전확보에 만전을 기할 수 있도록 대책안 마련 필요