간부 현지확인지도 결과보고

□ 대상명 : 상명대학교

위 치	관계자	건물현황	주 용 도	공정율
종로구 홍지문2길 20 (홍지동 7-1)	상명대학교 총장 (시공사 : 이화공영주식회사)	5/3층 강의동 14,790㎡ 주차장동 7,083㎡	교육연구시설	40%

□ 확인내용

구 분	확 인 내 용	현지확인 결과 및 조치사항	비 고
확인사항	○ 공사장내 소방차 진입 가능여부 ○ 공사장주변 소방용수 위치 및 사용 가능여부 ○ 화기취급상태 및 위험물질 사용의 적정여부(우레탄폼 등) ○ 주․야간 경비원 근무실태의 적정 여부 등 ○ 소화기 등 초기소화설비 비치여부 ○ 공사장의 가림막(방진막)의 적정 사용여부 ○ 공사장내 가연물질 및 페인트류 보관장소의 적정여부 ○ 공사장내 방화환경 조성의 적정 여부 ○ 용접 작업시 안전관리자 지정여부	소방차 진입 가능함 공소 영-309호(지하식) 사용 가능함 - 화기취급 및 위험물질 사용시 안전에 유의토록 지도함(현재 미사용) - 주․야간 경비원 근무실태 적정함 - 소화기 적정 비치함 가림막 적정 설치 관리됨 보관장소 없음 방화환경 조성 적정함 - 안전관리자 지정함(이상덕 부장)
화재예방 간담회 및 소방안전교육	○ 관계자 간담회 및 교육내용	대형건축공사장 소방안전관리에 관한 전반적인 사항 최근 대형공사장 화재발생사례 전파 및 화재예방 당부 피난유도장비 등 임시소방시설 설치권고(2015.01.08. 의무화) 등

확인일자 : 2014. 3. 17.

확 인 자 : 신영119안전센터장  소방위  진원동  (인)