‘24년 상반기 정기안전점검 적출사항

교량명	위 치	적 출 사 항	관리기관	사진 번호
광진교	본교 P7 박스 내부	박스 조명 부점등 (1개소)	성동도로사업소 (기전과)	#1
	남단램프 P4 박스 내부	박스 내부 점검등 스위치 조정 필요	성동도로사업소 (기전과)	#2
성수대교	본교 상부 하류측 MP2	보도부 침입 수목 제거	동부공원여가센터 (서울숲관리소)	#3
	본교 MP12	엘리베이터 접속부 덥개 불량	미래한강본부 (기반시설과)	#4

점 검 사 진

사진1	P7상류교 박스 조명 부점등(1개소)	사진2	내부점검등 스위치 위치조정 필요 (現 P6 박스 중앙 ->後 박스 시 ·종점)

사진3	(MP2)보도부 침입 수목 제거	사진4	P7 신축이음 누수차단장치 파손