누수 대응능력 강화 추진실적 보고 (04월)

< 북부수도사업소 >

1. 누수 취약지역 확대관리 추진실적[04월/누계(1~12월)]

- 순찰점검 실적

구 분	대 상 (개소)	점검실적(회)			점검결과(개소)			비고
		계	일일 점검	주간 점검	계	이상없음	누수보수
총 계	80	75/279	63/234	12/45	75/279	75/279	-
누수 취약지역 송수관	47	25/93	21/78	4/15	25/93	25/93	-
지하철역 주변 등 부식 취약관	5	25/93	21/78	4/15	25/93	25/93	-
단일배관·수계전환 불가지역	28	25/93	21/78	4/15	25/93	25/93	-

- 누수탐지 실적

구 분	대 상 (개소)	탐지실적(회)			탐지결과(개소)			비고
		계	상관식	음청식	계	이상없음	누수보수
총 계	80	13/32	13/26	0/6	13/32	13/32	-
누수 취약지역 송수관	47	3/7	3/6	0/1	3/7	3/7	-
지하철역 주변 등 부식 취약관	5	7/17	7/13	0/4	7/17	7/17	-
단일배관·수계전환 불가지역	28	3/8	3/7	0/1	3/8	3/8	-

2. 중·대형관 누수 감소대책 추진실적[04월/누계(1~12월)]

- 누수 다발관(80~2400㎜) 조치 실적

구 분	계 (건수)	탐지실적(회)			누수복구 실적(건)	관 개량 실적(건)			비고
		계	상관식	음청식		소계	개량(교체)	갱생(비굴착)
누수 다발관(블럭) (3회 이상 누수)	4/7	1/2	1/2	0/0	3/5	-	-	-

- 유관기관 현장입회 실적(중·대형공사장)

계 (건수)	도시기반 본부		도시가스	통신	전기	구청 (하수도, 도로)	재개발 재건축	기타공사
	지하철	도로 등
0/0	0/0	0	0	0	0/0	0/0

3. 시민불편 최소화 추진실적[04월/누계(1~12월)]

- 누수복구 소요시간(단축)

구 분	소요 시간(시간)
	계	1 이내	1~3	4~6	7~10	11~15	15~24	24 이상
계	66/251	3/7	19/51	41/181	3/12	0/0	-	-
비율(%)	100/100	5/100	28/100	62/100	5/100	0/100	-	-

- 단수지역(누수발생) 비상급수 지원

구 분	단수지역 지원(세대수)		병물 아리수 지원(병)				급수차 운반(대)			비고
	단수지역(개소)	단수세대	계	350ml	500ml	2000ml	계	2.5㎥	5.0㎥
계	3/3	15/15	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

4. 누수 취약지역(누수다발관 포함) 누수복구 조치 현황(04월)

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설 년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
1	➀	4/30	순찰	수유동 191-1도	500	2008	덕타일관 (기타)	이형접합부	개량 불필요
2	➃	4/11	순찰	상계동 685대	200	1993	덕타일관 (진동)	이형접합부	개량 필요
3	➂	4/12	순찰	창동 38도	100	1989	덕타일관 (진동)	직관부	개량 필요

※ 작성 방법(4번)

1. 구분은 ①,②,③,④,⑤로 표기

① 누수 취약지역 송수관, ② 지하철역 주변 등 부식 취약관, ③ 단일배관·수계전환 불가지역

④ 누수 다발관(3회 이상 누수), ⑤ 기타

2. 적출방법은 순찰, 탐지로 표기

3. 관종은 덕타일관, 강관, PE관 등으로 표기

(누수원인은 관노후, 진동, 불용관, 원인자, 침하 등으로 표기)

4. 누수부위는 직관부,직관 접합부 곡관부, 곡관 접합부로 등으로 표기

5. 향후 조치는 개량(교체), 갱생(비굴착), 개량 불필요 등

5. 수도계량기 보호통 교체 실적(04월)

구분	교체수량	교체 사유			비 고 (탐지이첩)
		앵글밸브누수	종대누수	민원 요청
계량기 보호통교체	26	5	21	0

6. 민원사항으로 보고서 작성후 정비 실적(04월)

유관기관 공사구간 감리 현장입회 추진실적(04월)

□ 유관기관 입회실적[04월/누계(1~12월)]           (북부수도사업소)

유관기관		입회 실적		공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회회수 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반 침하 예방	지보공 (토류공)설치	누수사전 보수	기타 ( 안전 협조 등)
계		0/0	0/0	0/0						0/0
도시기반본부	지하철	0/0	0/0	0/0						0/0
	도 로	0	0	0
도시가스		0	0	0
통 신		0	0	0
전 기		0/0	0/0	0/0						0/0
구청	하수도	0/0	0/0	0/0						0/0
	도 로	0	0	0
재개발 재건축		0	0	0
기타공사		0	0	0

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 없음

□ 현장입회시 문제점 및 건의사항

○ 없음