상수도소화용수설비 안전조치 활동현황

증산동 우방아파트 상수도소화용수설비 제수변 누수로 인한 안전조치 활동 보고

□ 개요

○ 일    시 : 2016.1.14.(일) 15:29 ~ 17:16

○ 장    소 : 은평구 증산동 우방아파트 102동 앞

○ 현장상황 : 상수도소화용수설비(사설519002호) 제수변 파손으로                  아파트 진입로와 주변도로 누수 및 결빙이 진행

○ 출 동 대 : 수색119안전센터 1팀 소방위 김상탁 외 3명

□ 조치사항

○ 15:29 : 우방아파트 경비원 최초신고

○ 15:34 : 현장도착 안전조치 시행

- 제수변 잠금, 시수 및 소방펌프 작동상태 확인

- 차량이동 및 도로․인근주택 침수방지 조치(모래주머니 등)

- 차량통제 및 안전표지판 설치

- 서부수도사업소 지원요청

○ 16:30 : 아파트 인입벨브 잠금조치

- 서부수도사업소 긴급 누수복구팀 최원석 외 2명

○ 16:35 : 2차 안전사고 방지조치(염화칼슘 살포 등)

○ 17:15 : 아파트 관계자 교육 및 현장인계

- 관계자 : 우방아파트 관리과장 장동균 외 1명

- 상수도소화용수설비 관리요령 및 결빙구간 지속순찰 실시 등

붙임 : 위치도 및 조치 사진 1부.

작 성 자	수색119안전센터장 소방위 이중용 1팀장 소방위 김상탁 담당 소방교 강평수(☎376-0119)

□ 위치도 및 안전조치 전경

위 치 도
안전조치 전경