상수도연구원 연구실 안전관리 규정

상수도연구원

2013. 1. 1

제1장 총   칙

제1조(목적) 이 규정은 ｢연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제6조(안전관리규정의 작성 및 준수 등｣에 의하여 상수도연구원(이하 “연구원”이라 한다) 각 연구실의 안전에 관한 기준을 확립하여 안전사고 방지 및 대책을 수립함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 연구원 소속 직원 및 정원외 직원과 연구실을 출입하는 방문객과 실험 시설, 부대 장비 및 실험 작업에 적용된다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "연구주체의 장"이라 함은 연구기관의 대표자를 말한다

② "연구활동종사자"라 함은 연구원 내외서 연구개발활동에 종사하는 연구자(연구관, 연구사, 행정직, 기술직, 기능직, 계약직, 위촉연구원, 대체근로자, 기간제근무자, 인턴 및 기타 모든 연구보조원 등)와 연구활동종사자와 그외 인적으로 구성(편성)된 부서의 과장(팀장) 등을 말한다.

③ “연구실”이라 함은 연구활동을 위한 시설·장비·연구실험실·연구재료 등이 구비된  연구시설을 말하며 파이롯 플랜트를 포함한다.

④ “연구실 안전관리”라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 화재, 가스, 화학물질, 실험폐기물, 미생물 누출 및 안전관리에 관한 제반사항으로 인명 및 재산상의 피해를 예방할 수 있는 일련의 조치를 말한다.

⑤ "안전점검"이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

⑥  "정밀안전진단"이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 대통령령이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

⑦ “사고”라 함은 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 불안전한 상태에서 또는 행동에 기인되어 인명에 사상을 초래하거나 재산상 피해를 초래한 비정상적, 비능률적인 것으로써 계획되지 않은 사건을 말한다.

⑧ “재해”라 함은 사고의 최종결과로써 인명 및 재산상의 피해를 말한다.

⑨ “위험물”이라 함은 화재, 폭발의 원인이 되는 폭발성, 발화성, 인화성, 가연성, 산화성, 부식성 물질 등을 말한다.

⑩ “유해물”이라 함은 급성독성, 특수독성 물질과 같은 유해한 물질을 말한다.

⑪ "중대 연구실사고"란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 교육과학기술부령으로 정하는 사고를 말한다.

⑫ 이 규정에 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 연구실안전환경 조성에 관한 법률, 같은법 시행령, 같은법 시행규칙에서 정하는 바에 따른다.

제4조(책임과 의무) ① 연구실 안전에 대한 안전관리책임자(이하 ‘연구실책임자’라 한다.) 및 담당자(이하 ‘안전관리자’라 한다.)로 선임된 자는 본 규정을 준수하고 안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

② 연구실에 근무하는 종사자(직원 및 정원외 직원) 및 방문자는 연구실 안전관리에 관한 법령 및 동 규정을 준수하여야 한다.

제5조(안전업무 우선) 연구실 안전관리책임자는 사고예방을 위해 타 업무에 비해 안전업무를 우선적으로 배려･조치하여야 한다.

제2장 조직과 직무

제6조(조직) ① 연구실 안전환경 조성에 필요한 시책의 수립 및 시행에 관한 사항을 결정하기 위하여 연구원에 연구실안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다.)를 둔다.

② 연구원의 효율적인 안전관리를 위하여 각 과･실별로 연구실안전관리책임자와 안전관리자를 둔다.

제7조(연구실안전관리위원회) ① 연구실안전관리위원회는 위원장 1인을 포함하여 20인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원은 다음 각 호의 자로 한다.

가. 과장이상 간부(결원시 업무대행자)

나. 전기안전관리자, 방화관리자, 서울특별시 노동조합 상수도연구원 지부장

③ 위원장은 상수도연구원장이 된다.

④ 위원장은 위원회의 회무를 총괄하고, 회의의 의장이 된다.

⑤ 위원회는 다음 각 호의 사항을 협의･의결한다.

가. 법 제6조 제1항의 규정에 따른 안전관리규정의 작성 또는 변경

나. 연구실 안전에 대한 예산의 심의 및 결정

다. 법 제8조의 규정에 따른 안전점검실시

라. 법 제9조의 규정에 따른 정밀안전진단 실시

마. 시행령 제7조에 의한 안전점검 및 정밀 안전진단 지침에 관한 사항

바. 그 밖의 연구실 안전 환경 증진에 관한 주요사항

⑥ 위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이

정한다.

제8조(위원회의 소집 및 의결정족수) ① 위원회의 정기회의는 매년 1회 개최한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원의 요구가 있는 때에는 수시회의를 개최할 수 있다.

② 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원장이 사고가 있을 때는 위원 중 상수도연구원 직위 순위에 따라 위원장의 직무를 대행한다.

제9조(간사) ① 위원회의 서무를 처리하기 위해 간사 1인을 둔다.

② 간사는 본원 소속직원 중 위원장이 임명하는 자로 한다.

제10조(연구실책임자) 각 과장은 담당과 및 소관 연구실의 안전관리에 대한 연구실안전관리책임자가 되며 다음 사항을 담당한다.

① 과별 안전관리업무(안전보호장비 비치, 부재중 실험에 대한 대비책 마련, 사고발생시 행동요령 교육 등) 총괄

② 비상 열쇠 관리 및 비상연락망 유지

③ 안전관리위원회에 연구실 안전에 대한 예산 반영 요구

④ 안전사고 처리 및 보고(별지 제2호서식)

⑤ 연구실 안전관리자 임명에 관한 사항

⑥ 필요시 연구실 특성에 맞는 안전수칙 작성 등

제11조(안전관리자) 연구실책임자(안전관리책임자)는 각 연구실별 안전관리자(담당자)를 지정하여야 하며, 안전관리자는 다음의 사항을 담당한다.

① 연구실내 위험물, 유해물 취급 및 관리

② 화학물질(약품) 목록 및 관리대장 작성

③ 보호장구 목록 및 관리대장 작성

④ 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 보관(단, 화학물질 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우 MSDS를 작성한 것으로 본다.)

⑤ 연구실 안전관리에 따른 시설 개･보수 요구

⑥ 연구실 안전점검표(별지 제1호서식) 작성 및 보관

⑦ 연구실안전관리규정 비치 등 기타 연구실내 안전관리에 관한 사항

제3장 안전교육 및 점검

제12조(안전교육) ① 법령이 정하는 바에 따라 연구활동종사자는 반기별 6시간 이상 정기교육·훈련을 받아야 한다.

② 연구실안전관리책임자는 기 수립된 교육･훈련계획 외에 연구활동종사자 중 연구내용이 변경될 경우 2시간 이상, 신규채용자는 담당업무 종사 전에 8시간 이상 연구실 안전에 관련한 교육을 실시하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 직접교육·훈련이 곤란할 경우 연구개발인력교육원에서 매월 실시하는 사이버(온라인) 교육 형태로 반기별 6시간이상 이수하여야 한다

다만, 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 하여 60점 이상을 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다(법 시행규칙 제9조 2011.9.9 개정)

제13조(연구실의 안전관리) ① 모든 연구실에서는 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복도 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하여서는 안 된다.

② 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 연구실의 안전관리책임자는 업무수행 중 부상당한 직원의 응급치료를 위하여 제반 약품 등을 비치하여야 한다.

② 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 연구실의 안전관리책임자는 업무수행 중 부상당한 직원의 응급치료를 위하여 약품 등 응급처지 용품 등이 구비된 구급함을 비치하여야 한다.

제14조(안전점검및건강검진실시) ① 안전관리자는 매일 연구개발활동 시작 전에 해당 연구실에 대하여 별지 제1호서식의 연구실안전점검표에 따라 연구실 안전점검을 실시하여야 한다.

② 안전관리자는 별지 제1호서식에 준하여 연구실 특성에 맞게 안전점검사항을 추가하여 점검할 수 있다.

③ 안전관리자는 안전점검 결과에 대하여 연구실책임자에게 보고하여야 하며, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 해당 부서장에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

④ 안전관리책임자는 위원회에서 수립한 안전점검 계획에 따라 본원 연구실에 대하여 안전점검을 실시하여야 한다.

⑤ 연구주체의 장은 정밀안전진단 계획에 따라 정기적으로 안전진단을 실시하여야 한다.

⑥ 연구주체의 장은 유해인자를 취급하는 연구활동종사자에 대하여 일반건강검진과 특수검강검진을 실시한다

⑦ 연구활동 종사자가 국민건강보호법에 따른 건강검진, 검사 또는 진단을 받는 경우 일반건강검진을 실시한 것으로 본다

⑧ 연구주체의 장은 연구활동종사자의 특수건강검진 진단기관과 시기, 주기 및 검사항목은 관련법률(산업안전보건법)과 같은법 시행령, 같은법 시행규칙에 따라 실시한다.

(법 시행규칙 제10조 2011.9.9 개정)

제15조(안전수칙) 연구실내의 화학약품, 전기, 가스사용 등 안전관리가 필요한 사항은 붙임1의 연구실 안전수칙에서 정하는 바에 따른다.

제4장 안전표지 및 위해방지

제16조(표지부착) 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소에서는 실험자나 방문자가 알 수 있도록 붙임2에 따라 적절한 표지를 부착하여야 한다.

제17조(위험물, 유해물의 저장 및 취급) ① 위험물 및 유해물의 저장, 조작 및 처리를 하는 구역 내에서는 사고의 원인이 될 수 있는 물질을 두어서는 안 된다.

② 위험물, 유해물을 처리･사용하고자 하는 자는 그 이전에 안전한 취급 및 사용에 관하여 충분히 교육을 받아야 한다.

제18조(보호구착용 및 관리) ① 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 작업복 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

가. 다량의 고열, 저온물체를 취급 시

나. 유해, 위험물질을 취급 시

다. 감전 또는 전기화상의 위험 시

라. 피부에 장해를 주는 물질을 취급 시 또는 피부로부터 흡수되거나 침입하여 중독 또는 감염될 우려가 있는 물품을 취급 시

마. 기타 연구실 안전관리책임자 또는 안전관리자가 보호구 착용이 필요하다고 판단 시

② 보호구는 분실, 파손 또는 불결하지 않도록 관리하여야 한다.

제5장 사고발생시 행동요령 등

제19조(사고발생시 행동요령) ① 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

② 사고가 발생하면 다음 각호와 같이 행동한다.

가. 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 관련 부서에 도움을 요청하도록 한다.

나. 가능한 한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압한다.

다. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 대피하도록 한다.

라. 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.

마. 응급요원에게 지금까지의 진행상황에 대하여 상세히 알리도록 한다.

제20조(사고발생시 대처요령) 사고 발생시는 사고 상황에 따라 별표 3의 연구실 사고발생시 대처요령에 따라 조치한다.

제6장 사고조사 및 대책수립

제21조(사고조사 및 보고) ① 재해발생현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며, 부서장 또는 연구실 안전관리책임자의 지시 없이 변경 또는 훼손하여서는 안 된다.

② 연구실 안전관리책임자는 사고발생시 정확한 사고 원인을 조사하고 별지 제2호 서식에 의거 지체 없이 부서장에게 보고하여야 한다.

③ 중대 재해가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

제22조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법률 및 같은법 시행령, 같은법 시행규칙에 따른다.

부    칙

이규정은 2008. 10. 27. 제정 시행한다.

이규정은 2011. 1. 1. 일부 개정 시행한다.

1. 상수도연구원 연구실(실험실)에서 괄호의 실험실 용어 삭제

2. 제1조 목적 “법률 제8852호” 삭제

3. 제14조 안전점검 제5항 “총무과는”에서 “연구주체의 장은”으로 개정

이규정은 2013. 1. 1. 일부 개정 시행한다.

1. 제2조 용어의 정의

1) 제2항 연구활동종사자는 “연구개발활동에 종사하는 연구자”에서 “연구개발활동에 종사하는 연구자(연구관, 연구사, 행정직, 기술직, 기능직, 계약직, 위촉연구원, 대체근로자, 기간제근무자, 인턴 및 기타 모든 연구보조원 등)와 연구활동종사자와 그외 인적으로 포함(편성)된 부서의 과장(팀장)” 범위 세분화로 개정

2) “연구실”정의에서 파이롯 플랜트 포함으로 개정

3) 제8항~제12항 신설

2. 제12조 안전교육

1) 제1항 “매월 1시간이상 교육”을 “반기별 6시간이상” 개정

2) 제3항 “사이버(온라인)교육 형태로 반기별 6시간이상” 신설

3. 제14조 안전점검

1) “안전점검”을 “안전점검 및 건강검진”으로 개정,

2) 제14조 제6항 신설 “유해인자 취급 연구활동종사자에 대한 일반건강검진과 특수      건강검진” 실시,

3) 제14조 제7항 신설 “국민건강보호법에 의한 건강검진시 일반건강검진으로 본다”

4) 제14조 제8항 신설 “관련법률(산업안전보건법)명시에 의한 특수건강검진, 진단기       관, 시기, 주기 및 검사항목“을 실시한다.

붙임 : 1. 연구실 안전환경조성에 관한 법률, 시행령, 시행규칙. 각 1부.

2. 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙. 각 1부.

[붙임 1]

연구실 안전관리 수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 근무자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.

(3) 소화기, 비상샤워기, 세안기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(5) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.

(6) 사고 발생시 신속히 위원장,책임 안전관리자에게 보고한다.

(7) 연구실 사용 시 연구실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.

(8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 연구실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.

(12) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 연구실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.

(2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급 시 안전수칙

(1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 놓고 운반한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반 시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.

(3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.

(4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.

(5) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 연구실안전관리책임자 및 안전관리자에게 보고한다.

(6) 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 있어야 한다.

3. 연구실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 폐수처리 시 유의 사항

(1) 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 폐 시약 원액은 싱크대에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별로 분류하여 관리 한다

(2) 폐시약 보관 용기는 일반 용기와 구별이 되도록 조치를 한다.

(3) 일반하수 싱크대에 폐수를 무단 방류해서는 안 된다.

(4) 폐수 싱크대에 유리병 등 이물질을 투여해서는 안 된다.

(5) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 싱크대에 투여해서는 안 된다.

(6) 시약을 취급한 기구나 용기 등을 세척한 세척수는 폐수 싱크대에 버린다.

(7) 폐수처리장을 정기적으로 점검 및 정비하여 수 처리운영을 한다.

3.2 폐기물 처리 요령

(1) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

(2) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.

(3) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.

(4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.

(6) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

(1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

(2) 반드시 정격 전압을 사용한다.

(3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.

(4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

(5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.

(6) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

(1) 가스저장 시설에는 실험용가스를 식별하기 쉽게 종류별로 보관한다.

(2) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 분기별로  가스의 누출여부를 확인한다.

(3) 가스저장시설은 항상 깨끗이 청소한다.

(4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

(5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.

[붙임 2]

안전표지의 종류와 형태

<금지표지>			<지시표지>
	출입을 통제하여야 할 장소			보안경을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소
		<경고표지>
안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	방열복 및 방한복등의 안전복을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소		휘발유나 그 저장소등 화기의 취급을 극히 주의하여야 하는 물질이 있는 장소	가열․압축하거나 강산․알카리등이 첨가됨으로써 강한 산화성을 나타내는 물질이 있는 장소
폭발성의 물질이 있는 장소	독극물이 있는 장소	신체나 물체에 떨어짐으로써 그 신체나 물체를 부식시키는 물질이 있는 장소	방사능물질이 있는 장소	기타 인체에 해로운 물체가 있는 장소
		※ 기타 표지는 ｢산업안전보건법 시행규칙｣ [별표2] 및 [별표3] 준용
기타 위험한 물체가 있는 장소 또는 당해 물체	고압가스 보관 장소

[붙임 3]

연구실 사고발생시 대처요령

1. 연구실 사고 발생시 일반적 대처요령

(1) 안전사고발생시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

(2) 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.

(3) 건물에서 피신 시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가 하도록 한다.

(4) 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청 시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.

(5) 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.

(6) 연구자는 사고발생시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

2.1 화 재

(1) 화재의 경우 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 소규모의 화재 발생시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하며, 초기 진압이 어려운 경우에는 즉시 진화를 포기하고 대피토록 한다.

(2) 화재나 폭발 등으로 인하여 연구자의 머리나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll)방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.

(3) 일반적인 소화약재를 사용하거나 미세한 물을 분무한다.

(4) 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도한다. 화재 원인물질의 누출을 즉시 중단시킬 수 없는 경우, 소방관서에 연락하고, 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 야외로 이동시킨다.

(5) 화재 진압은 바람을 등지고 시도한다.

(6) 가능한 한 먼 거리에서 화재를 진압한다.

(7) 화재 원인물질이 화학물질인 경우, 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 한다.

(8) 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스 등)에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내린다.

2.2 화 상

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상 시

가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.

나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

(2) 중증화상

가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

(5) 화학물질에 의한 화상

가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

나) 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

2.3 출 혈

(1) 외부 출혈

가) 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

라) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)

마) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

(2) 내부 출혈

가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

라) 응급구조대에 연락한다.

2.4 두부 상해

(1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

(2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다.

(3) 심한두부 상해 시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

(4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

(5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

2.5 심장 마비

(1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

가) 가슴에 심한 통증

나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

(2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

가) 호흡이 느려지거나 멈춤

나) 심장박동이 느려지거나 멈춤

(3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

(4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

2.6 감 전

(1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.

(2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.

(3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.

(4) 응급구조대에 도움을 요청한다.

(5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

(6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

2.7 약물 섭취

(1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.

(2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

(3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.

(4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

2.8 화학물질의 안구노출

(1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다(환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).

(2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균붕대로 감싸준다.

2.9 질 식

(1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.

(2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가) 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.

- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.

- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.

- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.

- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나) 무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

[붙임 4]

연구실(실험실) 일상점검표(     월)

과  명 :         실험실명:          연구실 안전관리책임자:                  안전관리자:                     ※필히실명기재할것

실 험 실 점 검 사 항			결 재
			점검자
			일 자	일	일	일	일	일	일	일
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태
		출입구 개방 여부
		실험시 보호장구 착용 여부
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부
	가스	가스누출 여부
		가스용기의 고정 여부
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부
		초자류의 적정관리 여부
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부
		실험 폐기물의 방치 여부
	생물	동물(원생/사육)의 적정보관 여부
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부
	세균 및 바 이 러 스	원생동물 보관장비 적정 작동 여부
		보관세균의 안전성 여부
		세균보관 장치의 정상작동 여부
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부
		바이러스 균주 보관 안전상태
		보관 장치 작동 여부
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부
특 기 사 항

※ 연구실 안전점검표 작성시 유의사항

1. ‘선택점검사항’은 각 연구실별로 해당되는 분야에만 점검한다.

2. ‘점검결과’란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.

: ○(‘적정’), △(‘미흡/개선 필요’), ×(‘부적정/긴급조치 필요’)

3. 안전점검 결과 ‘×(부적정/긴급조치 필요)’ 해당 사항이 있을 경우 개선대책, 조치결과 등을 해당란에

기재한다.[별지 제1호]

[붙임 5]

사 고 보 고 서

1. 사고일시 : 20   .   .     . (    :    )

2. 사고장소 :

3. 사고경위(6하 원칙으로 기술→ 언제, 어디서, 무엇을, 누가, 어떻게, 왜)

○

4. 피해 및 사고자 인적사항

소 속	직 급	성 명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자

5. 피해사항

피 해 물	손 해 량	손해액(추산)	비 고

6. 사고원인 :

7. 연구실 안전관리책임자 의견

○

20   .     .       .

부서명 :

연구실 안전관리책임자 :           (인)

연구실 안전관리자(담당자) :           (인)