상수도용 맨홀 등 분류표

□ 적용기준

○ 도로구분

- 간선도로 : 가변 슬로프형

- 이면도로 : 일반형

○ 밸브실

- 구형 밸브실 : 사각받침

- 원형 밸브실 : 원형받침

□ 제수밸브실용

밸브실 도로구분	구형 밸브실	원형 밸브실
간선도로	가변 슬로프형,사각받침	가변 슬로프형,원형받침
이면도로	제수밸브용,사각받침,648mm	제수밸브용, 원형받침,648mm

□ 퇴수밸브실용

밸브실 도로구분	구형 밸브실	원형 밸브실
간선도로	가변 슬로프형,사각받침	가변 슬로프형,원형받침
이면도로	퇴수밸브용,사각받침,648mm	퇴수밸브용,원형받침,648mm

□ 공기밸브실용

밸브실 도로구분	구형 밸브실	원형 밸브실
간선도로 이면도로	가변 슬로프형,사각받침	가변 슬로프형,원형받침

□ 소화전용

밸브실 도로구분	지하식 소화전	지상식 소화전
간선도로 이면도로	소화전용,원형받침,648mm	318*410,제수변보호통(소화전)

□ 밸브실(구형, 원형)

사각받침틀	구형밸브실
	콘크리트 적벽돌 장대 철 개

원형받침틀	원형밸브실
	철개 흄관 800mm

□ 밸브실(중형)

구 분	종 류	틀 형태	용 도	밸브실 형 태	비 고
중 형	상수도용 (제수 ․ 퇴수밸브)	사각형틀	보도 및 일반도로	보호통
	소화전용 (지상식)

※ 보도 및 폭이 좁은도로, 도로폭 6m 이하로서 중차량 통행이 빈번하지 않은 도로