교체공사시 도로굴착이 필요 없는 제수밸브 개발

〈추진기간 : 2012. 7. ~ 2014. 5.〉

주관부서 : 시설관리과

노후밸브 교체시 도로굴착에 따른 시민불편을 최소화하기 위하여 도로굴착 없이 밸브교체가 가능한 가동형 제수밸브 개발 추진경과를 보고 드림

사업개요

○ 가동형 제수밸브 개발 : 6개사 6개 제품(80, 100㎜)

－ 덕타일주철 재질 : 신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브

－ 스테인리스 재질 : 한국기업사, 제운산업, 서우실업

신진정공	삼진정밀	조흥밸브	한국기업사	제운산업	서우실업

추진배경

○ 기존 노후밸브 교체시 도로 굴착공사에 따른 소음, 먼지 유발 및 통행장애 수반에 따른 시민불편 발생

○ 밸브 교체 후 포장복구 등에 따른 공사기간 증가 초래

도로를 굴착하여 밸브 교체			도로 굴착없이 밸브실 내에서 교체			플랜지 수축 전경	플랜지 이완 전경
< 개선 전 >			< 개선 후 >			< 개발 완료 제품 >

※ 기존밸브 철거 후 신설 밸브를 끼워 넣을 수 있도록 밸브에 신축 기능 부여

추진실적

○ ’12. 7~10월       가동형 제수밸브 창의 및 시제품 개발(강서수도)

○ ’12. 11월	시험설치 3개소(강서수도 관내)

○ ’13. 2.27	밸브 유지관리 방안 개선 세부 추진계획 수립

○ ’13. 4~5월        가동형 제수밸브 보완 및 시제품 개발

○ ’13. 4.29~5.28    개발참여 업체(6개사) 시제품 검증시험(본부 자체)

○ ’13. 9. 6~10.24   현장 시범설치(6개 사업소 11개소)

○ ’14. 3.27	신축가동부 보완 2개사 2차 검증시험(본부 자체)

○ ’14. 2~4월      제작규격서 보완 및 공인기관 검증시험 시행

○ ’14. 4.25        자재 사용승인 1차심의 (내부 검토회의 개최)

○ ’14. 5.20        상수도기술심의위원회 개최

○ ’14. 5.22        자재사용 승인(6개사 제품 승인, 자재 사용기준에 적합)

문제점 및 대책

○ 문제점 없음

향후 추진계획

○ 가동형제수밸브 개발 완료제품 공사시행  : ‘14. 6월

공정률

○ 목표대비 : 100 %

○ 공정표

수행내용	추진일정(공정률)
	2014년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
세부 추진계획 수립
시제품 개발 및 검증시험
자문회의 및 기술심의
자료분석 및 개발수행
목표달성(성과물)

붙임 : 추진 실적 세부자료 1부.