2016년 에너지절감 경진대회

분 야	에너지 절감 사례	기관명	강서수도사업소
제 목	가압장·배수지 조명설비 개선에 따른 에너지 절감

□ 추진배경

○ 가압장·배수지의 적외선 CCTV카메라 설치 완료에 따라, 불필요한 CCTV 야간촬영용 조명 철거, LED조명으로의 교체 등 조명설비 개선을 통하여 연간 전력사용량 및 전력량요금 절감 추진

□ 추진내용

○ 가압장·배수지의 적외선 CCTV카메라 교체로 야간촬영용 조명 철거

○ 비LED조명 56개 중 45개등 철거 후, LED조명 32개등으로 교체 설치

- 잔여 11개 조명등은 실사용 無

· 우장산배수지 보안등 5개 : 제어센터 이전으로 인한 배수지 무인화로 펜스내 보안등 미사용

· 증압장 6개소 삼파장 6개 : 결로현상으로 인한 부식·누전 위험으로 조명 미사용(점검시 랜턴 사용)

○ 교체설치 후 LED조명 보급률

[단위 : 개]

구분	교체 전	교체 후
전체등수	225	212
LED등수	169	201
LED등 보급률	75.1%	94.8%

※ 교체 후 전체등수에 대한 LED보급률은 94.8%이나, 실사용조명에 대하여는 LED조명으로 100% 교체완료

□ 주요성과

○ 적외선 CCTV촬영방식으로 인한 야간 조명 미사용 및 LED조명으로의 교체 등 조명설비 개선을 통하여 연 전력사용량 약 16,000kWh 및 전력요금 약 1,300천원 절감

□ 성공요인

○ 적외선 CCTV촬영방식으로 인한 야간 조명 미사용 및 LED조명으로의 교체 등 조명설비에 대한 개선의지