□ 상수도 맨홀 철개소음, 맨홀 파손 등 발생 및 조치현황

(민원신고, 순찰반 적출, 구청, 도로사업소 맨홀 정비포함)

○ 사업소별 소음발생 민원 발생현황

(단위 : 건)

사업소 연도	발생현황	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	계						1,367
	일반시민민원						178
	순찰반 적출						477
	구청						138
	도로사업소						574
2014	소계						601
	일반시민민원						47
	순찰반 적출						241
	구청						43
	도로사업소						270
2015	소계						429
	일반시민민원						81
	순찰반 적출						125
	구청						64
	도로사업소						159
2016	소계						337
	일반시민민원						50
	순찰반 적출						111
	구청						31
	도로사업소						145

○ 소음 발생 원인별 발생현황(총괄)

(단위 : 건)

원인별 연도	계	철개 뚜껑 및 밑받침 이격	노후맨홀 (철개파손포함)	맨홀 주변 도로면 파손	도로면과 맨홀 단차	비고
계	1,367	178	477	138	574
2014	601	47	241	43	270
2015	429	81	125	64	159
2016	337	50	111	31	145

○ 원인별 조치현황(총괄)

(단위 : 건)

연도	계	철개뚜껑 및 밑박침 이격		노후맨홀 (철개파손포함)	맨홀 주변 도로면 파손	도로면과 맨홀단차	비고
		고무패킹 삽입	맨홀교체	맨홀교체	도로포장 정비	맨홀인상
계	1,367	172	6	477	138	574
2014	601	45	2	241	43	270
2015	429	79	2	125	64	159
2016	337	48	2	111	31	145