상수도 시설물 순찰일지

2018년 02월26일(월)  날씨 : 맑음                         ￭ 순 찰 자 : 한호진,이석구,장재춘.

A(토성로-한강둔치-올림픽로하단부-잠실나루터역-올림픽로-석촌호수길-송파구청-풍성로-귀소)

B(올림픽로-백제고분로-탄천뚝방길-삼전로-양재대로-삼학사길-송파구청-위례성대로-귀소)

C(강동대로-양재대로-중대로-문정로-오금로-거마로-동남로-강동대로-귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명	구경(mm)		주 소					적출내용					조치내용
노출관로			송수관	2200		지하철 918공구 ~ 920공구 본부 시설관리과 해빙기 점검										관받침 파손보수요청. 되메우기 철저 요청.
공동구 관로			배수관	600		가락공동구 점검.										관받침 파손지적됨. 밸브누수 지적됨.
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검(하반기)
구 분				밸브류(개소)									밸브실(개소)
				계		제수변			공기변	퇴수변	신축관		계		구형		원형	중형
점검		금 일		18		10			3	2	3		0		0		0	0
		누 계		281		190			28	30	33		44		43		1	0
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명				구 분			용 량			적출 내용				처리 내용			비 고
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용		시공사(연락처)		적출내용				조치내용
순찰	지하철 918공구				삼전동 28-6			관받침 및 되메우기		SK건설(418-2351)						관받침 파손 재시공요청.
	지하철 919공구				송파동 84-7			관받침 및 되메우기		삼성물산(414-9190)						관받침 파손 재시공요청.
	지하철 920공구				방이동 110-5			관받침 및 되메우기		롯데건설(2202-3920)						되메우기 철저 요청.
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 1개
기 타	- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,오금동,송파동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -