상수도 유수량

□ 연간생산량 : 정수장의 송수관 시점에서의 연간 합계 수량으로

유효수량과 무효수량으로 구분

○ 유수수량 : 유효량 중 수돗물 사용량을 요금으로 징수할 수 있는

수량

- 요금수량 : 계량기에서 직접 계측되어 수도요금을 징수하는 수량으로

다른 수도사업자에게 나누어준 수량 등을 제외한 수량

- 분수량 : 수돗물이 부족한 다른 수도사업자에게 나누어 준 수량으로

그 다른 수도사업자에게서 수입을 받을 수 있는 수량

- 기 타 : 공원녹지용수, 공중변소용수, 공업용수 등으로서 다른 회계로

부터 요금징수 수입이 있는 수량

○ 무수수량 : 유효수량중 수입이 없는 수량

- 계량기불감수량 : 유효하게 사용된 수량중 계량기 불감으로 요금징수

대상이 되지 않는 수량

- 수도사업용수량 : 정수장, 배수지에서의 사용수량과 수도관 세정수량,

누수방지 작업용수 등 수도사업자가 사용한 수량

- 공공수량 : 소방용수 및 운반공급 용수 등으로 요금 수입이 없는 수량

- 부정사용량 : 수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수 및 급수업종

변경, 계량기 조작 등의 방법으로 불법적으로 사용한 수량

- 조정감액 수량 : 오염 등으로 요금징수시 조정에 의하여 감액 대상이 된

수량

- 누수량 : 수도사업자의 계량기 이전까지 발생한 누수량, 즉 노후 수도관

등으로 누수된 량