수범사례

소방차량 상시충전시스템 구축

□ 추진배경 및 목적

○ 출동빈도가 낮은 차량의 경우 발전기에 의한 배터리 충전시간 부족

○ 소방차량의 전자장치 상시 작동(MDT. 블랙박스 등) 및 특장부분 조작으로 배터리 과다 소모

○ 충전기 저전압(7~15V A/H)현상 발생

○ 겨울철 기온급감으로 인한 자연 방전 발생

○ 시동 불량 및 전자장치 미작동 등 출동 곤란 상황 발생 우려

○ 오토차량의 경우 운행 중 기어 미 작동 또는 핸들 잠김 현상 발생 우려

□ 성과 및 기대효과

○ 출동차량 배터리 상시 충전시스템 구축으로 현장활동 대응 역량 강화

○ 배터리 수명 연장으로 교체 등에 소요되는 차량 유지관리 예산 절감

- 일반적인 배터리 수명은 보통 3년 50,000km주행 후 교환

- 블랙박스나 기타장비가 보급되면서 배터리수명이 짧아짐

- 배터리 방전이 2~3회 발생시 배터리수명이 급격히 저하됨

- 차량별 배터리 교환 주기 확인한바 짧게는 1년에서 길게는 3년으로 평균 2년 정도 사용하고     있음

- 평균 배터리 교체비용은 약 500,000원 소요됨

※ 배터리 상시 충전시스템 구축으로 인하여 배터리 수명을 1~2년 연장 가능하여 차량             10대 장착 시 연간 배터리 교체비용 2,500,000원 절감효과 기대됨

□ 관련사진 및 제원

ㅣ