소 개 자 료

명    칭

상암수소스테이션

위    치

서울시 마포구 상암동 481-6(노을공원 입구)

규    모

1,000㎡

준공일자

2011. 5. 31.

건립목적

(방문포인트)

· 세계 최초로 매립가스를 이용한 수소 생산시설축

· 국내기술로 개발된 연료전지 자동차 운행기반 구축

전경사진

※ 사진은 별도

파일로 제출

시설현황

구분	용 도	연료전지 자동차
시설용량	· 수소생산능력 : 30N㎥/h(160kg저장) · 연료전지발전 : 10Kw×2기
생산방법	· 난지도 쓰레기 매립지 발생 메탄가스를 포집, 분리하여 수소생산
충전용량	· 수소차 충전 : 30대/일

수   소

생산공정

전처리설비			수소제조설비			수소압축기			저장탱크			수소주입기
전처리설비	수소 제조설비(Puel Processor)									수소가스압축기 저장탱크			수소주입기
	개질기 (Reformer)			수성가스전환기 (Shift Reactor)			압력순환흡착기 (PSA)
불순물과 메탄(CH4) 분리	CH4 + H2O ⇒ 3H2＋CO (800℃ 스팀)			CO＋H2O ⇒ H2＋CO2			H2와 기타성분 분리수소순도 향상 (99.995%이상)			H2를 41.5MPa로 압축 저장			H2를 35MPa로 차량 충전

교통편

· 합정역 → 서부면허시험장 하차

☞ 시내버스 : 7011, 271  마을버스 :8, 15

· 월드컵경기장역 → 서부면허시험장 하차

☞ 시내버스 : 7011, 271, 710  마을버스 : 8, 15

· 당산역 → 난지한강공원 하차 : 9707(일산행)

연락처

02-3151-0336