배경 및 생활 소음 측정데이터

1. 측정지점 : 현대1차 아파트 101동 새대 내

구 분	Leq	Max	Min	L₀₅	L₁₀	L₅₀	L₉₀	L₉₅
배경소음	54.7	66.5	45.7	58.0	57.1	54.3	48.3	47.7
대상소음	54.3	67.3	49.6	58.0	56.8	52.7	50.8	50.5