※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	01
장비명	연기투시랜턴	모델명	PAF-100				예상 가격	385,000원
보유기준	13점	보유수	5점				필요 수량	8점
보강사유	부족 및 교체등	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 개인휴대 안전장구(연기투시랜턴)			필요성		- 어떤 현장에서도 가장 필요한 개인장비
제원	- 주요제원 ① Power LED CREE 10W LED1000Lm ② 최대 조사거리 400m ③ 잔량표시 LED 5단계 배터리 잔량 표시 ④ 안전 모드 10초간 진동 감지 않될경우 동시에 스피커 경보 및 LED빛 점멸 ⑤ 각도 조절 헤드부 LED 각도 조절 75도~180도 조절 가능 ⑥ 착탈 Clip 착탈 벨트클립 및 고리 ⑦ 2600mAH 18650×2pcs 배터리 사용시간 : 3~28시간 ⑧ 해머 일체형, 내열성, 난연성, 내충격성, 고강도프라스틱 ⑨ 방수 IP 65 생활방수 ⑩ 530g (배터리 포함)
현 모델 선정사유	- 램프 밝기, 착탈용 벨트 크립 설치, 생활방수등으로 사용 편리
기타	- 측정용 튜브 포함

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	01
장비명	충전용전기드릴	모델명	DCF815D2				예상 가격	200,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규 등	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용(구조작업용 공구)			필요성		- 시건된 가옥 진입에 문을 파괴하지 않고 창문등으로 진입시 방범창 제거시 사용.
제원	- 제품구성 : 충전드릴, 작업등, 배터리2, 충전기, 보관가방 - 제 원 ① 정격전압 : DC 10.8V ② 무부하외전수 : 0~2450rpm ③ 최대토크 : 107NM ④ 배터리 : LI-ION 1.8V / 2.0AH ⑤ 배터리포함 중량 : 1.36KG
현 모델 선정사유	- 드릴 안쪽에 LED랜턴이 붙어 있고, 따로 조명장비가 있어 야간에서 작업이 가능함.
기타	- X-Line 다목적드릴비트 세트 33pcs 포함(보쉬)

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	01
장비명	복합가스 측정기	모델명	Minimax X4				예상 가격	750,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규 등	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 측정용 구조장비(가스측정기)			필요성		- 가스누출 출동시 가연성 가스 및 독성가스 확인시 필요
제원	- 주요제원 ① 가연성가스(메탄), 황화수소, 산소, 일산 화탄소 4가지 측정 및 경보, 진동 ② 측정원리 : 전기화학식 및 촉매식 ③ 경보음 : 30CM에서 90dB ④ 전원 : 2×AA알카라인 14~16시간 NIMH 충전배터리 12시간 ⑤ 중량 : 258g(배터리 포함)
현 모델 선정사유	- 비숙련자가 사용하기 편리
기타	- 측정용 튜브 포함