※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	01
장비명	체인톱	모델명	보쉬AKE35S				예상 가격	200,000원
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 전동 목제 절단			필요성		- 쓰러진 가로수 등 신속한 목제 해체 절단 작업 필요
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 체인속도 ： 9m/s ○ 중량 ： 4.5㎏
현 모델 선정사유	장비휴대가 용이하고 손쉽게 사용가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	02
장비명	벌보호복	모델명	동강기계공구 특수보호복1호				예상 가격	230,000원
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1점
보강사유	노후	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 벌집제거			필요성		- 벌집제거시 대원 안전 확보
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 특징 : 폴리에스테르 PVC 코팅
현 모델 선정사유	가볍고 기존 제품에 비해 성능 향상
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	03
장비명	벌 제거 스프레이	모델명	말벌킬러				예상 가격	240,000원
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1박스
보강사유	소모품	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 말벌 제거용			필요성		- 말벌 제거 작업시 대원 안전 확보
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 용량 ：500ml ○ 특징 : 말벌 전용
현 모델 선정사유	성능 우수
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	04
장비명	만능툴	모델명	[레더맨]MUT EOD				예상 가격	220,000원
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 장비 휴대성 향상 및 작업 향상			필요성		- 다양한 작업에 사용 가능
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 재질 ： 알루미늄 ○ 길이 ： 12.7㎝ ○ 중량 ： 약 317.5g
현 모델 선정사유	장비휴대가 용이하고 손쉽게 사용가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	05
장비명	카라비너（소형）	모델명	블랙다이아몬드				예상 가격	３，６００원
보유기준	０점	보유수	０점				필요 수량	1０점
보강사유	신규	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 무전기 등 개인장비 휴대용			필요성		- 휴대 장비 증가에 따라 장비 휴대성 향상을 위함．
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 크기 ： Small ○ 색상 ： 진한 갈색
현 모델 선정사유	- 대원이 휴대해야 할 장비의 수가 많아짐에 따라 장비 탈․부착이 용이함
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	06
장비명	카라비너（대형）	모델명	에르고잠금 카라비너（콩）				예상 가격	２７，０００원
보유기준	５점	보유수	０점				필요 수량	５점
보강사유	신규	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 고층 작업시 개인 안전확보용			필요성		- 벌집제거 및 고드름제거 등 고층작업 출동이 증가함에 따라 개인 안전확보의 중요성이 강조．
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 재질 ： 알루미늄 합금강 ○ 인장강도 ： ２９kN(횡 방향) １０kN(종 방향) ○ 중량 ： ６０g ○ 넓이 ： １９㎜（게이트 열었을 때）
현 모델 선정사유	- 로프의 걸림이 없는 Key-Lock 시스템 적용으로 안전성 강화
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	07
장비명	플렉시블플래쉬（LED）	모델명	티에스툴				예상 가격	２５，０００원
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	１점
보강사유	신규	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 차량 엔진룸 등 좁은곳에 대한 시야 확보			필요성		- 차량 엔진룸 등 좁은 곳의 내부확인용으로 필요함．
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 재질 ： 자석 및 LED전구 ○ 길이 ： ３７０㎜ ○ 전원 ： 건전지
현 모델 선정사유	- 구부러짐 및 휨성이 좋아 좁은 곳의 내부확인용으로 적당함．
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	08
장비명	미니전동드릴	모델명	보쉬IXOⅢ3.6V 미니충전스크류드라이버				예상 가격	６０，０００원
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	１점
보강사유	신규	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 협소한 공간에서의 해체 및 조립작업용			필요성		- 협소한 현장 및 공간에서의 신속한 해체 및 조립작업에 필요함．
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 품명 ： 보쉬IXOⅢ 3.6V (리튬이온충전스크류드라이버） ○ 전압 ： 3.6V ○ 중량 ： ０.３㎏ ○ 최대토르크 ： ４Nm ○ 기본구성품 ： 본체，충전기，１２개비트 ○ 추가구성품 ： 코너 및 모서리작업용 어댑터
현 모델 선정사유	- 협소한 공간에서의 작업용으로 적당하고 휴대가 간편함
기타