생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	01
장비명	소형 유압 구조장비 세트	모델명	V400S외3점				예상 가격	26,400,000원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	노량진안전센터				장비 분류	중량물작업용
주 요 사 양
용도	- 각종 재난 시의 구조, 구급, 구호 활동 시 사용하는 유압 장비세트			필요성		- 노후율 증가(내구연한 10년경과)
제원	◇ 제원 및 특징 < 소형유압엔진펌프 > - 사 용 압 력 : 700 BAR - 출 력 : 4-stroke 가솔린, 1.8 HP - 유압유 용량 : 2.5 ℓ - 제 품 중 량 : 18 kg - 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 - 제 품 특 징 * 30°의 경사각에서도 작동 가능 * 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 < 유압콤비절단기 > - 사 용 압 력 : 700 BAR - 최대 절단력 : 46 Ton - 최대 전개력 : 33.6 Ton - 최대 전개폭 : 360 mm - 제 품 중 량 : 15.5 kg - 작 동 방 식 : 상하 버튼방식 / 360° 회전 손잡이(작업 용이) - 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 < 이단유압램 > - 최대 전개력 : 1단 - 19.3 Ton 이상/ 2단 - 10.1 Ton 이상 - 전 장 : 393 mm - 전 개 폭 : 358 mm이상 - 최 대 길 이 : 750 mm 이상 - 중 량 : 12 kg 이하 - 작 동 방 식 : 상하 버튼방식 - 250㎜연장선 연결시: 1000㎜이상 - 연결방식 : 철심 보호 처리가 2가닥의 인,아웃 유압호스가 하나의 커플링으로 연결되는 형태 - 구성품 : 유압엔진펌프(10m 유압호스 포함) 1대, 유압콤비절단기 1대, 이단유압램(250mm 연장선 포함)1개
현 모델 선정사유	- 유압장비에 사용되는 이동이 가능한 휴대형 유압펌프
기타	-

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	02
장비명	전동식 반지절단기	모델명	GEM2				예상 가격	1,870,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	노량진안전센터				장비 분류	일반구조용
주 요 사 양
용도	- 반지 절단기			필요성		◇재난사고시 반지를 절단할수 있는 장비
제원	◇ 제원 및 특징 - 일체형의 구조로서 사용하기 편리하고 휴대가 간편하여야 한다. - 어떠한 금속이라도 자를 수 있어야 한다. - 환자와 작동자에게 모두 안전한 장비이다. - AA형 건전지를 사용하고, 날을 교환할 수 있는 구조이어야 한다. - 다이아몬드 날 (붉은색)은 단단한 금속, 즉 강철종류를 자를 때 사용한다. - 카바이드 날 (푸른색)은 연한 금속, 즉 금이나 은 종류를 자를 때 사용한다. - 링을 자를 때에 열이 발생할 수 있으므로 KY 젤리나 이와 유사한 윤활제를 사용한다. - 잠금장치가 되어있어 안전하게 사용할 수 있다. ◇ 구 성 - GEM Ⅱ RING CUTTER - 실습용 모의 손과 반지 - 건전지 케이스와 AA형 건전지 4개 - 날을 교체할 수 있는 도구 - 손가락 보호대 - 다이아몬드 날 2개 - 단단한 플라스틱 케이스 - 카바이드 날 4개
현 모델 선정사유	-생활안전대강화로 출동 횟수 증가 및 전동식으로 신속한 반지 절단
기타

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	03
장비명	구조장갑	모델명	레스큐고드스킨				예상 가격	60,000원
보유기준	15점	보유수	0점				필요 수량	15점
보강사유	신규	사용부서	노량진안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	안전센터 생활안전구조출동시 대원의 손을 보호하는장비			필요성		기존 구조장갑 노후로인하여 교체
제원	특대:10~10.5인치
현 모델 선정사유	부드럽고 질김
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동 작 소 방 서						우선 순위	04
장비명	말벌보호복	모델명	말벌보호복				예상 가격	275,000원
보유기준	점	보유수	2점				필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	노량진안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 말벌 보호복			필요성		- 생활안전대강화로 출동 횟수 증가 - 노후율 증가 (내구연한 0년 도과장비 0점)
제원	- 주요 제원 및 사양 원피스형 옥스포드 PVC코팅처리원단 안쪽내피 나일론망사 샤오미보조베터리 포함 바람팬 장착
현 모델 선정사유	- 바람팬 장착으로 하절기 사용 시 작업 용이
기타