서강대학교 연구실등 소량위험물 취급대상 협조 안내문

□ 소방검사 결과 - 지도사항

○ 신축건물내 실험실이 위치하여 소방시설 및 방화시설은 양호한 상태

○ 유해화학물질을 철재 안전케비넷을 설치하여 안전하게 사용

⇒ 일부 미비한 곳은 안전(철재) 케비넷 설치 사용

○ 각종 가스용기(질소,아르곤,메탄,산소,수소)가 고정틀을 설치 사용

⇒ 일부 고정되지 않은 용기는 고정틀 설치하여 사용

○ 화학실험실 내부 전선 및 연결코드는 정비 사용

□ 권고사항

○ 소방시설 등 유지관리 철저토록 권고

○ 지정수량 이상 위험물 저장․취급 시 허가 후 사용토록 권고

○ 위험물안전관리조례에 따른 위험물 저장․취급기준 준수 권고

○ 화학실험실 기초자료 작성, 화재 등 재난발생시 활용토록 권고

○ 실험실 입구에 화학물질 사용 관리카드(반․출입) 작성·부착 권고.

□ 협조 당부사항

○ 소방안전지도 탑재 화학실험실 안전관리카드 자료 보강

- 화학실험실 이전, 시약재고 변화 등 변동사항 반영

- 금수성, 폭발성, 방사성 등 위험성이 높은 물질에 대한 정보 표기

- 유해화학물질 비상대응 핸드북과 연계한 대응력 확보 방안 마련