서남물재생센터 제1처리장

음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사 준공현황

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사

○ 시설용량 : 음폐수 300톤/일 하수병합 처리

○ 사업예산 : 1,624백만원

○ 사업기간 : 2013. 10.22 ~ 2014. 2.26

□ 준공 현황

사 업 명	준공금액(천원)	시공 및 납품업체	공사 및 납품기한	비 고
계	1,618,436
음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사	626,790	청광종합건설(주)	‘13.10.22 ‘14.02.21
음폐수 투입 및 악취방지시설 전기공사	133,441	㈜혜성이티에스	‘13.10.30 ‘14.02.26
탈취기 제작구매설치	684,535	동진에코텍	‘13.12.02 ‘14.02.10
음폐수 저장조 제작구매설치	173,670	㈜용진기전	‘13.11.26 ‘14.01.25

□ 주요시설 현황

시 설 명	규격 및 용량	수량	시공자	납품 및 준공일	비고
음폐수 투입실(건물)	20m×15m,철골조	1동	청광종합 건설(주)	‘14.2.21
음폐수 저류탱크	Φ7000×H5200,FRP 160㎥, 교반기 1대	1조	㈜용진기전	‘14.02.21
모노펌프(인버터 포함)	0.3㎥/분×5.5㎾×200rpm	2대	청광종합 건설(주)	‘14.2.21
바이오 필터형 탈취기	100㎥/분(투입실용)	1대	동진에코텍	‘14.02.26
탈취팬(터보형)	100㎥/분×300mmAq	2대	동진에코텍	‘14.02.26
바이오 필터형 탈취기	400㎥/분(반류수용)	1대	동진에코텍	‘14.02.26
탈취팬(터보형)	400㎥/분×300mmAq	2대	동진에코텍	‘14.02.26
전기설비	전선, 전선관 등	1식	㈜혜성 이티에스	‘14.02.26
배관 등 부대설비	FRP닥트배관, 스텐배관 등	1식	청광종합 건설(주)	‘14.2.21

※ 부대설비 포함하여 물재생센터 관리 전산시스템에 입력