사전 점검 적출사항

1. 토목·건축분야

1) 위 치 : 직원사택 → 구조물(출입구) 측

연번	적 출 사 항	비 고
1	좌측면 침하로 인한 아스콘 포장 및 측구 파손
2	우측면 침하로 인한 아스콘 포장 및 측구, 경계석 파손
3	전면부 경계석 침하
4	안전난간 지주 전체적으로 부식발생 및 볼트 끝단으로 인한 어린이 안전사고 방지 요함
5	경계휀스가 낮게 설치되어 외부인 무단출입에 따른 안전 취약
6	경계휀스 주변 녹지 침하
7	경계휀스 주변 녹지 침하
8	구조물 상부 녹지 침하
9	구조물 주변 녹지 침하
10	장비반입구 전면측 안전난간 미설치로 추락위험
11	구조물 상부 마감면 망상균열
12	장비반입구 방부목 출입문 시건장치 미체결
13	구조물 주변 녹지 침하
14	기존 전신주 철거지점 녹지 침하
15	공사중 파손된 빗물받이 덮개 재정비(2개소)
16	공사로 훼손된 기존 경계휀스 교체 미시행

1. 토목·건축분야

2) 위 치 : 테니스장 → 구조물(출입구) 측

연번	적 출 사 항	비 고
17	아스콘포장 구배불량으로 인한 물고임 및 맨홀 단차 발생
18	우측면 침하로 인한 아스콘 포장 파손
19	좌측면 침하로 인한 경계석 파손
20	전면부 경계석 침하
21	조경석 주변 녹지 침하
22	장비반입구 전면측 안전난간 미설치로 추락위험
23	레일고정 스텐판 및 앙카볼트 미설치, 콘크리트 방습제 탈락
24	안전난간 미설치로 안전사고 취약
25	콘크리트 구조물과 난간사이 토사유출
26	경계석 및 측구 균열
27	조경석 주변 녹지 침하

3) 위 치 : 기타 관로배설

연번	적 출 사 항	비 고
28	특고수전실 앞 아스콘포장 시행후 과속방지턱 도장 미시행
29	소화조 3계열 앞 아스콘포장 시행후 과속방지턱 도장 미시행
30	터파기 및 복구시 장비사용에 따른 빗물받이 덮개 및 경계석 파손
31	〃
32	〃
33	〃
34	우수맨홀 덮게 보수 시 파손된 기존맨홀 덮게 부산물 미 제거

사 진 대 지

사진설명	직원사택 →구조물 방향 전경
사진설명	구조물 전경

4

1

2

3

사 진 대 지

연번 1	① 좌측면 침하로 인한 아스콘 포장 및 측구 파손
연번 2	① 우측면 침하로 인한 아스콘 포장 및 측구, 경계석 파손

사 진 대 지

연번 3	① 전면부 경계석 침하
연번 4	② 안전난간 지주 전체적으로 부식발생 및 볼트 끝단으로 인한 어린이 안전사고 방지 요함

사 진 대 지

연번 5	② 경계휀스가 낮게 설치되어 외부인 무단출입에 따른 안전 취약
연번 6	② 경계휀스 주변 녹지 침하

사 진 대 지

연번 7	② 경계휀스 주변 녹지 침하
연번 8	② 구조물 상부 녹지 침하

사 진 대 지

연번 9	② 구조물 주변 녹지 침하
연번 10	③ 장비반입구 전면측 안전난간 미설치로 추락위험

사 진 대 지

연번 11	③ 구조물 상부 마감면 망상균열
연번 12	③ 장비반입구 방부목 출입문 시건장치 미체결

사 진 대 지

연번 13	④ 구조물 주변 녹지 침하
연번 14	④ 기존 전신주 철거지점 녹지 침하

사 진 대 지

연번 15	공사중 파손된 빗물받이 덮개 재정비(2개소)
연번 16	공사로 훼손된 기존 경계휀스 교체 미시행

사 진 대 지

사진설명	테니스장 → 구조물 방향 전경
연번 17	① 아스콘포장 구배불량으로 인한 물고임 및 맨홀 단차 발생

4

1

3

2

사 진 대 지

연번 18	① 우측면 침하로 인한 아스콘 포장 파손
연번 19	① 좌측면 침하로 인한 경계석 파손

사 진 대 지

연번 20	① 전면부 경계석 침하
연번 21	② 조경석 주변 녹지 침하

사 진 대 지

연번 22	③ 장비반입구 전면측 안전난간 미설치로 추락위험
연번 23	③ 레일고정 스텐판 및 앙카볼트 미설치, 콘크리트 방습제 탈락

사 진 대 지

연번 24	③ 안전난간 미설치로 안전사고 취약
연번 25	③ 콘크리트 구조물과 난간사이 토사유출

사 진 대 지

연번 26	④ 경계석 및 측구 균열
연번 27	④ 조경석 주변 녹지 침하

사 진 대 지

연번 28	특고수전실 앞 아스콘포장 시행후 과속방지턱 도장 미시행
연번 29	소화조 3계열 앞 아스콘포장 시행후 과속방지턱 도장 미시행

사 진 대 지

연번 30	터파기 및 복구시 장비사용에 따른 빗물받이 덮개 및 경계석 파손
연번 31	터파기 및 복구시 장비사용에 따른 빗물받이 덮개 및 경계석 파손

사 진 대 지

연번 32	터파기 및 복구시 장비사용에 따른 경계석 파손
연번 33	터파기 및 복구시 장비사용에 따른 빗물받이 덮개 파손

사 진 대 지

연번 34	우수맨홀 덮게 보수 시 파손된 기존맨홀 덮게 부산물 미 제거
사진설명