서면자문 개요

□ 서면자문 개요

○ 추진근거

- 맞춤형 고내구성 포장공법 단계별 추진계획
: 도로관리과-4252(2016. 3. 15.)호

○ 안건 및 자문위원

- 프리캐스트 공법 포장 상태평가 방법(관리대장 작성)
: 한국건설기술연구원 PMS 담당 임재규 전임연구원

- FWD를 활용한 프리캐스트 공법 추적조사 방법
: 한국건설기술연구원 LTPP 담당 전성일 수석연구원

□ 서면자문 내용

○ 프리캐스트 공법 포장 상태평가 방법(관리대장 작성)

- 프리캐스트 공법은 콘크리트 포장의 한 종류로서 공장에서 사전 제작된 콘크리트 패널을 운반/안착하여 시공하는 공법으로 추적조사 시 적절한 관리항목 선정 및 파손 유형에 대한 검토가 필요함

○ FWD를 활용한 프리캐스트 공법 추적조사 방법

- 기존 아스팔트 포장 공법은 FWD 조사 장비를 통해 측정한 표면처짐량을 활용하여 포장층의 탄성계수를 역해석 함으로써 도로 포장의 공용성능을 평가하였으나,

- 프리캐스트 도로의 FWD 장비를 활용한 적절한 조사 위치, 조사 방법, 재하 하중, 분석 방법 등에 대한 검토가 필요함