문서번호

전산정보과-4216

★주무관

영상정보관리팀장

전산정보과장

행정지원국장

부구청장

등록일자

2014.03.17.

결재일자

2014.03.18.

공개여부

공개

협 조

서부이촌동 방범용 CCTV 교체 계획

용  산  구

(전산정보과)

서부 이촌동 방범용 CCTV 교체 계획

현장시장실 운영 시 제기된 민원사항 해결 등 서부 이촌동 주거환경을 개선을 위한 방범용 CCTV 교체 계획임

	Ⅰ. 추진배경 및 필요성

현장시정실 운영에 따른 민원 사항 발생

○ 시민 및 경찰들로부터 각종 사건 사고 발생시 낮은 품질의 영상정보로

인해 사건 미해결시 각종 민원 발생이 발생하고 행정 불신감 확산

	Ⅱ. 추진 개요

사 업 명 : 서부이촌동 방범용 CCTV 교체

사업목표 : 방범용 CCTV 교체로 서부 이촌동 거주 환경 개선

소요예산 : 54,000천원 (6개소×9,000천원)

사업내용 : 방범용 CCTV 교체 6개소

추진기간 : 2014. 3. ~ 2014. 8.

계약방법 : 조달 계약

	Ⅲ. 세부 추진계획

사업 범위 : 교체 6개소

연번	고유번호		새주소	위 치	설치 년도	주카메라 제조사	주카메라 모델	주카메라 구분	주카메라비디오 서버
1	자치	11-1	이촌로80-8	새남터 성당앞 공영주차장	2008.5	TOA	C-CC774-K	스피드돔(41만)	TCS-200(트루엔)
2	자치	11-2	이촌로2가길42	이촌서부교회 내	2008.5	TOA	C-CC774-K	스피드돔(41만)	TCS-200(트루엔)
3	자치	11-3	이촌로16	성촌공원내 화단	2008.5	TOA	C-CC774-K	스피드돔(41만)	TCS-200(트루엔)
4	자치	11-4	이촌로2가길1	이촌소방서 앞	2008.5	TOA	C-CC774-K	스피드돔(41만)	TCS-200(트루엔)
5	자치	11-5	이촌로2가길122	대림아파트 103동 입구	2008.5	TOA	C-CC774-K	스피드돔(41만)	TCS-200(트루엔)
6	자치	11-7	이촌로14길11-22	동원베네스트담장	2009.7	삼성	SPD-3700	스피드돔(41만)	TCS-200(트루엔)

교체 사유

○ 외부 열악한 노출환경에서 24시간 365일 작동함으로 조달청에서 고시된 카메라 내구 연한은 9년이나 화질 저하 등으로 실제 내구 연한은 5년 ~ 6년임. 실제로 대부분의 자치구에서 5년 이상된 CCTV는 교체 대상으로 보고 교체 진행중

※ 용산구 방범용 CCTV 교체 실적(2012~2013)

구 분		총대수	교체 계	2012교체	2013교체	비고
설치년도/ 화소		181	55	18	37
2006.3	41만	26	23	13	10
2006.6	41만	6	5	3	2
2007.12	41만	20	8	1	7
2008.2.	41만	52	11	1	10
2008.5.	41만	29	4		4
2009.2.	41만	21	1		1
2009.7	41만	27	3		3

계약방법 : 조달 계약

※ 예산 절감과 신속한 업무 추진을 위해 2014년 방범용 CCTV 교체 사업과 통합하여 발주

추진 일정

○ 사업 방침, 설계	:	2014. 3.
○ 발주 및 계약	:	2014. 4.
○ 사업 추진	:	2014. 4. ~ 2014. 8.

	Ⅳ. 예산

도시관리의 질적수준제고, 지구단위계획 수립, 도시건축공동위원회 운영 등, 서부이촌동 공동체 활성화 지원, 자치단체자본보조(100-403-01)

	Ⅴ. 기 대 효 과

서부이촌동 방범 주거 환경 개선으로 시민안전 확보 및 행정 신뢰 증가

특히 서부 이촌동 CCTV가 용산구 최초로 모두 130만급 이상으로 범죄예방 및 검거율 증진에 획기적으로 기여 할 것으로 보임.