서울거리예술창작센터 접근로 교통안전시설 설치검토 결과

■ 검토현황

연번	요청 사항	조치 계획	비 고
1	◎ 예술창작센터 접근부 경보등 2개소 설치	진입로 협소로 인한 교통사고 위험성이 있으므로 경보등 2개설치. -위치 : 하단 위치도 참조	일상유지 보수공사 작업지시 조치예정 (2015.7.20.~8.15)
2	◎ 예술창작센터 접근부 횡방향 그루빙 설치 (B=7m, L=80m) ◎ 단계별 도로 노면표시 설치	◎ 동 센터를 이용하는 교통량을 감안할 시 주도로 통행차량의 속도저감 등 교통안전을 위해 그루빙을 설치하는 방안보다는 규정속도 준수 등 안내판 보강(단속카메라 등)이 합리적이라 사료됨. ※ 그루빙 설치시 소음발생 및 승차감(운전감) 저하로 인한 상대민원발생 우려. ◎ 도로상 교통안내표시 설치는 차량통행량 및 교통흐름 등에 대하여 정확한 위치검토 및 서울지방경찰청 협의가 필요한 사항이므로 교통운영부서(도시교통본부)와 협의하여 시행하는 것이 바람직.

■ 설치위치

거리예술창작센터

워커힐호텔

경보등 설치

워커힐고가도로