서울둘레길(송파구구간) 설계심의 결과

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 서울둘레길(송파구구간) 설계심의 결과보고

일    시 : 2014. 4. 17(목) 13:00~18:00(현장심의), 5.11(금) 17:00 사무실 심의

장    소 : 서울둘레길(송파구구간) 현장 및 사무실 심의, 2회 시행

심의요청부서 : 송파구 공원녹지과

심 의 자 : 산림관리팀장, 담당자

※ 송파구 푸른도시과 담당, 설계사 참석

Ⅱ		심의결과

사업명	사업개요	심의결과	반영여부
서울 둘레길 (송파 구간) 조성사업	- 위 치 : 장지공원, 방이동생태 경관보전지역, 성내천, 탄천 일대 - 연 장 : 7.8km - 사업비 : 580백만원 - 내 용 : 안내체계, 등산로 정비, 휴게쉼터 조성 등	- 4.17 현장심의 결과 - - 서울둘레길 코스는 올림픽선구기자촌단지를 통과하는 코스보다는, 방이동생태경관보전지역과 화원, 밭 등 농촌 풍경을 느낄 수 있는 코스로 조정하고, 당초 코스에 반영된 시설은 제외 - 안내판 관련 ‧ 안내판은 꼭 필요한 지역에만 최소한으로 설치 ‧ 지주형안내판은 훼손의 우려가 있으니, 가능한 하천.공원의 등지주에 부착하는 방식 사용 ‧ 바닥유도안내판 설치는 제외하되, 지주형으로 안내가 곤란한 지역 등(하천에서 빠져나가는 지역) 2~3개소 시범 설치 ‧ 성내천, 장지천, 탄천 등 주요하천 입구에 이용안내판(스토리제공) 반영 ‧ 하천 진출입구에 위함안내표시(우기시 범람 등) ※ 안내판 재설계 후 시청 검토 득할 것 성내천 진입구간의 트레일헤드에 휴게공간 조성(아파트와 협의 등 완료 후 추진) 산림내 생태숲 조성은 제외하고, 나대지 등에 수목 식재, 또한 식재부분 축소 등 재검토 수목식재시 지역주민의 사생활보호 등을 감안하여 수목 등 배치 - 5. 11 사무실 추가심의 - 지하철 연결구간은 올림픽공원역과 수서역만 반영하고, 그 외 역사는 제외 부분계획도 20, 성내천 진입부 휴게공간(평상 2~3개소 추가, 경계석 삭제, 고무매트 포장은 데크로 변경) 철쭉류는 조팝나무로 변경 산림복원내용 삭제 탐방객 휴식시설 등 추가 검토 시행	5. 11 사무실 심의결과 반영 반영 반영 반영 반영 추가 검토 시행

5. 11 사무실에서 실시한 설계심의 내용은 추가 검토 시행