서울특별시 공고 제2015-945호

서울시와 한화가 함께하는

2015. 72시간 도시생생 프로젝트 참여팀 공모 공고

서울 도심내 한강, 안양천, 내부순환도로 등 주요 다리(교각) 하부 어두운 공간을 밝고 유쾌한 공간으로 바꾸기 위하여 시민과 관련분야 종사자가 함께 참여하는 공간 재창조(Renewal) 행사에 참가할 「참여팀」을 모집하오니 관심 있는 분들의 많은 참여를 바랍니다.

2015년 5월11일

서 울 특 별 시 장

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트명 :「서울시와 한화가 함께하는 72시간 도시생생 프로젝트」

나. 액션실행개요

- 실행기간 : 2015. 07.09(목) 12:00 ~ 07.12(일) 12:00

- 실행장소 : 7개 장소

- 참 여 팀 : 7개 팀

※ 개회식 : 2015. 07.09.(목) 09:00 ~ 10:00 (시청앞 잔디광장)

※ 폐회식 : 2015. 07.24.(금) 16:00 ~ 18:00 (시청본관 8층 다목적 홀)

다. 추진내용

1) 제공된 대상지(7개 장소) 중 1개소를 선정하여 72시간 내에 시공 과제 수행

2) 서울시내 한강, 안양천, 중랑천 등 다리(교각) 하부 공간의 재창조를 통한 관심도와 공공성의 제고를 목표로 한다.

3) 시민, 학생, 전문가 등이 참여할 수 있는「시민참여형 Project」

4) 매년 Project Mission 부여 ⇒ 금년도 Mission은 『불꽃 아이디어로 유쾌한 그늘을！』

5) 공영방송 홍보 및 SNS를 통한 실시간 중계로 제작과정부터 시민과 공유

2. 프로젝트「참여팀」모집 공모 안내

가. 공모기간 : 2015.5.11.~ 6.12

나. 팀 선정 : 7개 팀

다. 팀 구성원 : 이 프로젝트 관련분야 종사자 최소 1인이 서울시민 1인 이상과 함께 5명 이상 총 20명 이내로 팀 구성한다.

※ 프로젝트 관련 분야 : 조경 ․ 원예 ․ 생태 및 도시 ․ 건축 ․ 디자인 · 미술 관련분야(목공 등 기술인, 대학동아리 포함 가능)

다. 실행내용(Mission)

1) 주  제 :『불꽃 아이디어로 유쾌한 그늘을！』

2) 실행장소 : 7개 장소(붙임 1 참조)

3) 조  건

(가) 대상지와 주제에 맞추어 72시간 내 설계와 시공을 완료한다.

(나) 작품 소재, 아이디어 자유. 단, 응모자는 대상지 현장 여건을 충분히 조사한 후 계획하여야 한다.

(다) 참여자는 관련규정〈서울특별시 고가하부 점용 허가기준(붙임 5 참조)〉을 참고하여 시설물은 존치를 원칙으로 하고, 관리의 용이성, 안전성을 고려해 계획(안)을 제시한다.

(라) 제작물 설치비용은 일천오백만원내(VAT포함) 지원하며, 지출증빙서 제출 후, 지급 담당자 검토 완료 후, 21일 이내 후불지급을 원칙으로 한다.

(비용 지출 및 지출증빙서 제작에 대한 별도 가이드가 설명과 함께 전달 될 예정이며, 가이드에 벗어나는 지출 내용은 지급 담당자와 협의를 원칙으로 한다.)

(바) 대상지내 기존시설은 변경을 금지한다.

(변경이 불가피한 경우 자치구 또는 관리청 담당자와 사전 협의 필요)

(사) 공모시 선택된 작품에 대해 시설물 관리부서와 협의에  따른 의견이 있을시 구조 및 디자인 변경이 가능한 것으로 본다.

(아) 착안사항

- 시설물은 우기시 유수 흐름에 지장을 주지 않도록 설치한다.

- 교각하부 교각 기둥에 시각 디자인을 도입하고자 할 경우 사전에 관리부서와 협의한다.

- 도입시설은 교각 하부 현장 여건에 적합하여야 하며, 향후 유지관리가 용이하여야 한다.

- 수목, 초화류는 교각 하부 현장 여건을 고려하여 지양한다.

(자) 기타 언급되지 않은 사항은 서울시 및 관리부서와 협의하여 결정한다.

(단, 협의되지 않은 사항으로 진행된 구조물은 심사결과 및 존치 여부 결정에 영향을 미칠 수 있다.)

라. 시상 및 상금

1) 작품평가는 ‘조직위원회□에서 별도의 ‘심사위원회’를 구성하여 작품에 대한 평가 및 순위를 결정한다.

2) 최우수상 1팀 : 상장, 상금 10백만원 시상

3) 우 수 상 1팀 : 상장, 상금 5백만원 시상

4) 한 화 상 1팀 : 상장, 상금 5백만원 시상

3. 응시원서 접수

가. 접수기간 : 2015. 6. 1(월). ~ 6.12(금). 18:00까지(12일간)

(단, 우편, 직접제출의 경우 마감일 마감시간 도착분까지 유효)

나. 접 수 처 : “내손안에 서울”(http://mediahub.seoul.go.kr/)에서 접수한다.

1) 응시원서 양식은 서울시 홈페이지 [고시․공고] 및 서울의 공원 홈페이지 [새소식] 에서 내려 받기 가능합니다.

※ 홈페이지 주소

- 서울시 홈페이지 고시․공고 (http://spp.seoul.go.kr/main/news/news)

- 서울시 홈페이지 뉴스·소식 새소식(http://www.seoul.go.kr/v2012/news/list.html)

- 서울의 공원 홈페이지 새소식 (http://parks.seoul.go.kr/park/common)

다. 접수처외 접수방법 : 서울시청 조경과에 직접제출, 등기우송 접수 가능합니다.

- 주소 : (우:100-772) 서울 중구 무교로 21(무교동 45번지) 서울시청 무교동청사(더익스체인지 서울빌딩) 9층 푸른도시국 조경과

※ 등기 등 우편 접수일 경우 반드시 접수사실 전화 확인 (☎ 2133-2110, 홍순철)

4. 제출서류

가. 응모원서, 참여팀 소개서와 아이디어 제안서(A4용지 4매 또는 A3 2매 이내)  각 1부(PPT 작성 가능)

※ 응모원서, 참여팀 소개서, 아이디어 제안서는〈붙임양식〉참조

나. 공고에 제공된 대상지 1개소를 선택하여 그 대상지에 대한 아이디어 제안서를 제출하여야 한다.

- 심사결과 참여팀으로 선정 될 경우 팀에서 제출한 아이디어 제안서의 대상지가 그 팀의 액션실행 대상지가 됨

- 한 대상지에 여러팀이 중복 될 경우 심사과정에서 조직위원회로부터 장소 변경을 권고 받을 수 있으며, 장소 변경이 있을 경우 참여자 워크숍 전까지 아이디어 제안서를 변경 제출하여야 한다.

☞ 참여팀으로 선정된 경우 : 참여팀의 대표는 응모원서와 참여팀 소개서에 기재된 내용의 사실관계 확인을 위해 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

- 관련분야 종사자 증명서 : 재직(재학)증명서 또는 경력증명서, 기타 증빙자료 1부

※ 각종 증명서는 원본제출이 원칙이며, 부득이 사본 제출 시에는 원본 대조필 날인

※ 본 프로젝트 참가팀 선정 활동 진행 시 홍보영상 촬영을 위해 ‘촬영 협조 및 초상권 사용 동의서’도 징구할 예정임

5. 응모자격 요건

프로젝트 참여 팀은 5명 이상 20명 이하의 구성원을 갖추어 다음의 자격요건을 갖춘 팀으로 한다.

가. 참여 팀 구성을 위해 프로젝트 관련분야 종사자 최소 1명 이상

※ 프로젝트 관련 분야 : 조경 ․ 원예 ․ 생태 및 도시 ․ 건축 ․ 디자인 · 미술 관련분야(목공 등 기술인, 대학동아리 포함 가능)

나.「시민참여형 Project」로 반드시 시민 1인 이상이 포함되어야 한다.

다. 참여팀 대표는 관련 분야 종사자가 되어야 한다.

6. 기타 참고사항

가. 본 프로젝트는□조직위원회□의 심사를 통하여 참여팀을 선정하며, 그 결과는 2015. 6월 중 우리시 홈페이지에 게재하고 선정된 참여팀에 대하여 개별 통보 예정입니다.

나. 참여팀 선정후 액션 실행전에 도로 시설물 관리부서와 사전 협의 절차가 이행되며, 의견 접수시 계획안에 대한 구조 및 디자인 변경 가능합니다.

다. 제출된 서류는 반환하지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다른 경우 응모 및 참여에 제한을 받을 수 있습니다.

라. 기타 상세한 내용은 우리시 조경과(02-2133-2110)로 문의하시기 바랍니다.

붙임 :  1. 대상지(7개소) 1부.

2. 제출서류 작성요령 1부.

3. 응모원서, 참여팀 소개서, 아이디어제안서 양식 각 1부.

4. 개인정보 수집․이용 동의서 1부.

5. 수신동의서(희망자에 한함) 1부.

6. 서울특별시 고가하부 점용 허가기준 1부. 끝.

「붙임 1」

- 2015년 72시간 도시생생 프로젝트 추진 관련 -

프로젝트 대상지 현황

□ 대상지별 : 한강 1/ 중랑천 1/ 안양천 3/ 양재천 1/ 내부순환로 1

※ 상세내역 붙임 참조

연번	기관명	위 치	소유	참여여부	비고
1	한강사업 본부	마포대교 남단 (영등포구 여의도동 86-4/ 면적 : 1,000㎡)	국	시민참여
2	도봉구	도봉교 교량하부 교량하부 (도봉구 85-1/ 면적 : 180㎡)	국	시민참여
3	양천구	안양천 오목교 교량하부 (목동 409-69/ 면적 : 100㎡)	국	시민참여
4	영등포구	안양천 양천교 교량하부 (영등포구 양평동 502-1/ 면적 : 100㎡)	국	시민참여
5	구로구	안양천 오금교 교량하부 (구로동 614-63/ 면적 : 1,500㎡)	국	시민참여
6	강남구	양재천 대치교 교량하부 (강남구 대치동 10/ 면적 : 200㎡)	시	시민참여
7	성북구	내부순환로 고가하부, 종암사거리 광장 (성북구 종암동 119/ 면적 : 1,000㎡)	시	시민참여

「붙임 2」

제출서류 작성요령

1. 제출서류에는 신청인(대표) 본인이 서명(전자서명 포함) 하여야 합니다.

2. 제출서류 작성시 신청인 부주의로 인한 잘못 또는 허위 기재나 표기는 응모자 본인의 불이익이 됩니다.

3. 제출서류는 아래의 작성요령을 준수하여 주시기 바랍니다.

① "접수번호" 란은 기재하지 마십시오.

② "참여팀명" 에는 자유롭게 팀명을 기재하시기 바랍니다.

③ "학력" 은 학교와 전공학과를 정확히 기재하시기 바랍니다.

④ "거주 시․도"는 주소지의 지역만 기재하시기 바랍니다.(예: 서울, 경기도 등)

⑤ "주요활동사항"은 사회(실무)경력 및 공모참여 활동들을 기재하여 주시기 바랍니다.

4. 참여팀 소개서는 첨부된 양식으로 A4 2매 이내, 아이디어 제안서는 첨부된 양식으로 반드시 A3 2매 이내 또는 A4 4매로 작성합니다.

① 워드프로세서로 작성하시기 바랍니다.

② 글자크기 13point 내외, 신명(태명조), 줄간격 160% 내외를 권장합니다.

③ 위 양식에 따라 자유롭게 기술하되, 본 프로젝트에 참여하게 된 동기, 작품 구상안 등이 나타나도록 작성하시기 바랍니다.

④ 기타, 위 작성분량 및 작성형식을 준수하여 주시기 바랍니다.

「붙임 3」

응   모   원   서(양식1)

접수번호					참여팀명
성 명	(한글)		성별		생년월일
	(한자)
거주시도					연락처	사 무 실
						휴 대 폰
						E-mail
현근무지
학 력	부 터	까 지			학 교 명			전 공
주요 활동 사항	기 간	활동내용						기관 및 장소
첨부서류 : 참여팀 소개서 1부, 아이디어 제안서 1부, 개인정보 수집․이용 동의서 1부.
본인은 상기와 같이 ‘서울시와 한화가 함께하는’「72시간 도시 생생 프로젝트」참여 팀 모집에 원서를 제출하며 위 기재사항은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2015. . . 신청인(대표) (인) 서울특별시장 귀하

참 여 팀 소 개 서(양식2)

1. 참여 팀 구성개요

◎ 참여팀명 :

◎ 대표자성명 :

◎ 구성인원 : 총 0명

2. 참여 팀 구성현황

성 명	생년월일	현근무지	전공분야	거주시도	연 락 처

3. 참여 동기 등 팀 소개서 (A4용지 2매 이내)

아이디어 제안서(양식3)

(A3 2매 또는 A4용지 4매 이내, 이미지 포함)

팀명	대상지번호	대상지 주소
◎ 작품명 : ◎ 대상지 분석(주변 여건 등) ex) 한강 ○○대교 남단 교각 하부 공간은 전체 교각 면적중 ○○◌㎡의 공간이다. 여의동 한강공원 지역으로 인근에 ○○공원, ○○이 있으며, 조명이 부족하여 어둡고, 칙칙한 공간으로 유지관리되고 있다. ◎ 개념 ex) 교각하부 공간이 주는 긍정적인 측면(여름철 휴식처, 잠시 쉬어 갈수 있는 공간)을 잘 나타내기 위해 밝고 유쾌한 공간으로 변화 시킨다. ◎ 기본구상안 ex) 교각 하부 공간을 돗자리 없이 잘 이용할 수 있도록 하기 위해서 의자 모양을 디자인 적인 측면과 건축적 측면을 가미하여 철골구조로 의자를 만들어 보기로 했다. ( 위 네가지 사항은 반드시 구분 기재 요망) ◎ 기타사항 : 작품도면, 이미지 등

「붙임 4」

개인정보 수집·이용 동의서

1. 개인정보의 수집· 이용 목적

2015년 「72시간 도시생생 프로젝트」참가팀의 선정 및 데이터화 등 업무에 필요한 개인정보를 수집하고 이용하고자 함.

2. 수집하려는 개인정보의 항목

가. 일반정보 - 이름, 생년월일, 주소, 팀명 등

나. 사회정보 - 경력사항, 자격 등

다. 통신정보 - 전자우편, 휴대연락처 등

라. 기타정보 – 참여팀 소개서 및 아이디어 제안서 등

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

동의일로부터 본원 문서보존기간에 의함

「개인정보보호법」및 동법 시행령, 시행규칙에 의거 본인의 개인정보를

위와 같이 수집·이용하도록 하는데 동의합니다.

2015년      월      일

성명 :               (인)

서울특별시장 귀하

「붙임 5」

수신동의서(희망자에 한함)

※ 다양한 참여 시민의 욕구를 반영한 맞춤형 정보를 제공하고, 지속적 참여를 유도하기 위한 기반으로「참여시민 통합관리시스템을 구축」하고자 합니다.

「붙임 6」

서울특별시 고가하부 점용 허가기준

제1조(총칙) 이 기준은 서울특별시에서 관리하는 교량 및 고가도로의 노면하부

(이하 「고가하부」라 한다)의 점용허가 기준에 관하여 필요한 사항을 규정한

것이다.

제2조(점용허가의 원칙) ① 고가하부 점용은 도로시설물 구조의 보전과 교통의

안전성확보 등을 충분히 검토하여 도로시설물 관리에 지장이 없다고 여겨지는    경우에 한하여 허가하도록 한다.

② 고가하부의 점용허가에 있어서는 공공적 또는 공익적인 이용을 목적으로 하는    시설로서, 도로법시행령 제28조 제5항 8호에 명시된 사무소, 창고, 주차장, 광장, 공원, 체육시설 그 밖에 이와 유사한 시설에 한한다.

③  다음의 각 호 하나에 해당하는 고가하부의 점용은 허가하지 않도록 한다.

1. 고가도로 주위의 도로 교통에 지장을 미치는 것

2. 인화성 또는 폭발성 있는 물건의 보관 또는 설치

3. 불에 쉽게 타는 가연성 있는 물건의 보관 또는 설치

4. 악취, 소음 등을 발생시키는 물건의 보관 또는 설치

5. 유류, 가스 등 인화성물질 적재 차량의 주차

6. 영업용, 주거용 시설과 그 외 이와 유사한 것

7. 기타 도로관리기관에서 도로관리 등을 위하여 허가 하는 것이 적당하지 아니       하다고 판단되는 경우

제3조(점용물건의 구조 등)  ① 점용물건의 구조 등은 다음 각 호에 유의하지     않으면 안된다.

1. 내화구조 또는 그 외 화재로 인한 고가도로의 구조 또는 교통에 지장을       미치지 않는다고 여겨지는 구조로 할 것.

2. 건축물에서 필요한 소화시설을 설치할 것.

3. 건축물의 벽체는 원칙으로써 고가도로의 구조를 직접 이용하지 않을 것.

4. 고가하부로부터 차도 등에 튀어나오는 사고를 방지하기 위한 안전책이        충분히 갖추어 지도록 할 것

5. 점용물건을 이용하는 차량 등의 충돌에 의해 고가구조물(교각, 슬라브 등)    에 손상이 발생할 우려가 있는 경우에는 적절한 장소에 보호시설 등을 설치   할 것

6. 고가도로로 부터의 물건의 낙하 등 고가하부 점용에 위험을 일으킬 우려가    있는 경우에는 점용주체자가 안전 확보를 위한 필요한 조치를 강구할 것

5. 점용물건의 외관 등은 도시미관을 충분히 배려할 것.

제4조(주요 구조와의 이격 등)  점용시설은 도로시설물의 안전점검, 유지관리,

화재 등으로 부터의 보호를 위하여 도로시설물 주요 구조로부터 이격하여야 한다.

1. 교대 및 교각으로부터의 1.5m 이상으로 한다(단, 고정물 적치시 2.0m 이상).

2. 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리는 최소 2.0m 이상으로 한다.

3. 주차장은 도로시설물 형하고(고가하부 노면에서 거더하부 사이의 높이)가

4.5m 이하인 구간은 사용하게 하여서는 아니한다. 단, 승용차만을 주차하는 곳은 2.5m로 완화 할 수 있다.

제5조(사전협의)  도로점용허가부서에서는 고가하부 점용신청에 대하여 도로시설물     관리기관(부서)에 사전협의를 하여 그 의견을 반영하여야 한다.

제6조(허가 조건)  점용허가를 하는 때에는 일반적인 조건 외에 다음사항을

조건을 붙이도록 한다.

1. 도로시설물에 관한 점검 및 공사에 따른 점용물건의 이전 개축, 제거 등      도로관리청의 요구가 있는 경우 정해진 기간내에 조치하여야 하며 이에
따른 비용에 대하여는 점용자가 부담할 것.

2. 도로시설물에 관한 안전점검, 유지관리 또는 공사 등을 위한 도로관리자      의 점용 구역내에 출입하는 것을 방해하지 말 것

3. 전기사업법에 따라 사용전 검사 및 정기검사를 받을 것

4. 화재에 대비하여 점용시설에 소화기를 상시 비치할 것

5. 점용허가증 및 연락처(전화번호)를 기재한 표지를 공중이 보기 쉬운 곳에     게시하여야 한다.

6. 점용시설물에 대한 안전점검을 수시로 시행하고 관리기준을 준수하여야 한다.

제7조(기타)  이 기준에 정하지 아니한 사항에 대하여는 도로법 등 관련법규와

“서울특별시 도로점용허가 및 점용료 등 징수조례”에 의한다.

부칙

1. 이 기준은 즉시 시행한다.

[ 참고 자료 ] 도로시설물에서 이격 예시

(건축물 등)

거더

2.0m이상

교대            1.5m이상                   교각

(주차장)

4.5m

2.5m

승용차주차구간           일반주차구간