서울시 다중이용시설 알데히드-케톤류 농도 현황

Status of Aldehydes-Ketone in Seoul Multi-use Facilities

박명규, 임학명, 정석만, 민병철, 김지훈, 김상익, 유득현, 김광래, 조석주, 어수미, 신용승

서울특별시 보건환경연구원 생활환경연구부 실내환경팀

1. 연구 목적

현대인들은 대부분의 시간을 실내환경에서 활동하며 그 비율은 88%에 달한다(양원호, 2009). 이에 따라 환경부는 2003년 다중이용시설등의 실내공기질 관리법을 공포하고 17개의 시설군을 관리하고 있다. 본 연구는 규제물질에 포함된 포름알데하이드와 미규제 물질9종의 물질을 측정·분석하여 다중이용시설과 신축공동주택에서의 노출현황을 파악하고자 한다.

2. 연구 방법

본 연구는 실내공기질법 규제물질인 포름알데하이드와 미규제물질 9(acetaldehyde, acrolein, acetone, propionaldehyde, crotonaldehyde, butylraldehyde, benzaldehyde, isovaleraldehyde, valeradehyde)종을 측정하였고, 측정기한은 2018년 5월에서 2019년3월이였다. 2.4-DNPH 카트리지를 사용하여 측정된 시료는 ACN 5mL로 전처리하였다. 분석은 액체크로마토크래피(LC 20A, Simazu)를 이용하여 분석하였다.

3. 연구 결과

규제 물질인 formaldehyde가 가장 많이 측정된 시설군은 산후조리원이였다. acetaldehyde, acrolein, acetone, crotonaldehyde, butylraldehyde물질에서 신축공동주택의 농도가 가장 높게 나타났다. 그 이유는 신축공동주택의 경우 실내공기질법에 의거해 측정전 6시간 밀폐 후 측정하기 때문에 가장 고농도일 가능성이 있다. 물질별 상관성 분석결과 formaldehyde와 acetaldehyde, acrolein, propionaldehyde, crotonaldehyde, benzaldehyde, isovaleraldehyde, valeradehyde가 통계적으로 유의한 수준의 상관관계를 나타내었다. 시설군별 물질의 방출특성이 다를것으로 예상되는 만큼 추 후의 연구에서는 통계적 처리를 위해 시설군의 수 증대와 시료의 수가 증대되어 시설군별 영향에 대한 연구도 필요할것으로 보여진다.

참 고 문 헌

양원호 (2009), 한국인의 평일 및 주말의 국소환경 시간활동 양상. 한국실내환경학회 학술지, 6(4), 267-274.