서울시 신축공동주택 내 미규제 휘발성유기화합물 특성에 관한 연구

A Study on characteristics of unregulated VOCs in newly built collective housings of Seoul metropolitan city

임학명ㆍ김광래ㆍ손지환ㆍ원선정ㆍ서장원ㆍ정석만ㆍ민병철ㆍ유득현ㆍ김상익ㆍ박명규ㆍ김지훈ㆍ조석주ㆍ어수미ㆍ신용승

서울특별시 보건환경연구원

대기환경은 인간이 건강한 생활을 영유하는데 필수적인 조건이다. 그 중에서도 실내공기질은 현대인이 하루에 90% 이상의 생활을 실내(주거, 사무, 이동수단 등)에서 영위하고, 해당 오염물질의 폐전달률이 실외 오염물질에 비해 1000배 가량 높은 등의 이유로 더욱 중요하게 여겨진다. 그 중에서도 수면과 여가 등 많은 시간을 보내는 주거시설의 실내공기질은 매우 중요한 문제이다.

서울시는 매년 건설되는 신축공동주택 전 단지의 실내공기질을 측정하고 있다. 측정물질은 환경부가 선정한 실내공기질 권고기준인 폼알데하이드와 휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds), 그 중에서 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌이다. 현재 서울시 내 신축공동주택은 2014년 이래 10% 이하의 권고기준 초과율을 보여주는 등 잘 관리되는 것으로 보인다.

그러나 규제 대상 VOCs가 낮은 농도로 관리가 된다 하더라도 그 외의 물질을 평가하지 않기 때문에 전체적인 실내공기질이 완전히 양호하다고 판단할 수는 없다. 실제로 초과율이 낮아진 이유는 해당 권고기준 오염물질들을 덜 배출하는 대체 건축자재를 사용했기 때문이고, 따라서 현재 법적으로 규제받지 않는 물질들의 배출량이 높을 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 서울시 신축공동주택 내 미규제 VOCs 농도를 분석하였다. 그 결과 2017년부터 2018년까지 측정된 미규제 VOCs는 ACGIH의 TLV-TWA기준 0.001 ~ 0.108%의 비율을 보이는 등 낮은 농도로 관리되고 있는 모습을 보였다. 이후에도 추가 미규제 오염물질들을 분석하거나 온도 및 습도 등의 조건과의 상관관계에 대한 연구가 필요할 것이다.