	2015. 04. 14(화) 조간용
	이 보도자료는 2015년 4월 13일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :		도시안전본부 도로시설과			도로시설과장	이덕기	2133-1650
					기전시설팀장	양영민	2133-1676
					담 당 자	배광희	2133-1678
사진없음 □		사진있음 ▣		매수 : 3매
서울시, 터널‧지하차도 방재시설 점검 및 정비 - 터널‧지하차도 화재발생 대비 방재시설 일제점검‧정비 - 서울시가 관리 중인 터널 32개소, 지하차도 89개소 점검 - 소화기, 소화전, 송풍기, 자동화재 탐지설비, CCTV, 거리표시 유도등 점검 - 터널은 폐쇄적인 구조로 인해 화재 발생시 ‘초기진화’ 가장 중요 - 시, “터널‧지하차도 화재사고 대비 모의훈련 실시, 방재시설 꼼꼼히 챙길 것”

□ 서울시가 터널 및 지하차도 화재발생에 대비해 방재시설 안전점검을 실시하고 지적사항에 대해선 즉시 조치했다.

□ 서울시가 관리하고 있는 터널 32개소, 지하차도 89소에 대한 안전점검을 실시했으며, 3월 한 달간 소화기, 소화전, 송풍기, 자동화재 탐지설비, CCTV, 비상발전기, 거리유도표시 등을 점검했다.

□ 점검 결과 소화기 충압 불량, 소화전 표시등 및 발신기 불량, 거리표시 유도등 및 피난구 유도등 미점등, CCTV 표출 불량 등이 발견되어 즉시 조치를 완료했다.

□ 이번 점검은 해빙기 안전점검과 병행하여 실시됐으며, 각 시설물별 유지관리부서에서 실시했다.

□ 이외에도 시에서는 터널 및 지하차도 화재사고에 대비한 모의 훈련을 매년 실시하고 있다.

□ 이덕기 서울시 도로시설과장은 “터널은 폐쇄적인 구조로 인해 화재 발생시 연기, 유독가스 등으로 대형사고로 이어질 수 있어 초기진화가 무엇보다 중요하다”며, “소화기, 송풍기 등 방재시설 점검을 꼼꼼히 챙길 것”이라고 말했다.

※ 별첨 : 점검사진

□ 방재시설물 점검 사진

소화기 표시등 점검	소화전 점검
화재탐지설비(광센서 감지선형 감지기) 점검	비상전화 점검
비상방송 스피커 점검	휴대용 비상 조명등 점검