서울시 하수냄새 현황 및 대책

일반 현황

- 서울시는 면적이 605.19㎢이고 인구가 10,413천명(2013. 10월 현재)인 거대도시이며 하수관리를 위하여 4개의 물재생센터 에서 일평균 439만㎥를 처리하고 있으며, 하수이송을 위하여 10,283㎞ 하수관거가 있습니다.

하수관거는 합류식 관거 8,818㎞( 85.8%), 차집관거 446㎞(4.3%), 분류식관거 1,019㎞(9.9%)로 복잡하게 구성되어 있습니다.

특히, 86%가 합류식 하수관거로 되어 있어 외국의 다른 도시와는 달리 개인하수처리시설인 정화조 60,000여개가 서울시 전역에 산재되어 있습니다.

- 이러한 하수처리 및 관거 시스템은 시민의 안전과 쾌적한 생활을 위하여   꼭 필요한 사회적 기반시설 이지만, 이로 인하여 하수냄새가 발생하여 시민들의 쾌적한 생활을 방해하고 있어 민원을 야기하고 있는데 이는 서울 뿐만 아니라 미국 뉴욕, LA, 일본 동경등 대도시에서도 유사하여 하수냄새 저감을 위하여 노력하고 있습니다

- 서울시 하수냄새 민원 건수는 2010년 1,753건,  2011년 2,567건,  2012년 3,135건으로 매년 증가 하고 있으며, 하수냄새민원 대부분은 하수관로에서 79% 발생하고 있습니다 한다. 또한, 민원분포는 서울시 전역에  나타나고 있어  하수냄새 저감 대책이 절실히 요구되고 있는 실정입니다.

< 하수냄새 민원 발생건수 >              < 하수냄새 민원 분포도 >

서울시 하수냄새원인

- 빌딩, 아파트 등 지하층 건물의 정화조 및 배수조에서 오수 펌핑 시         와류발생으로 주변 거리에서 코를 찌르는 하수냄새가 발생 하고

- 재래시장, 저지대의 하수관로 주변 거리에서 하수관로 경사부족으로         유기물이 퇴적되어 부패 되어 하수관로 내 단차로 인한 와류로             황화수소가 공기 중으로 확산되어 하수냄새가 발생되며

- 지역 오수가 모이는 차집관로 주변(유수지,복개하천 말구 등)에서도 냄새가     발생하고 있습니다.

서울시 하수냄새 저감 노력

- 하수냄새발생원인인 황화수소를 제거하기 위하여 정화조 내 하수냄새         저감 장치인 공기주입장치를 설치하여 황화수소를 제거하고 하고 있으며

- 하수관로 최소유량확보를 위하여 노후불량 하수관로를 정비하고 있으며    - 하수관로에 퇴적물에 의하여  악취발생을 방지하기 위하여 고압세정수로     하수관로청소(준설).

- 하수관로에서 황화수소 휘산방지를 위한 빗물받이 구조개선, 차집관로의     가림막 설치, 빗물받이 악취차단장치 설치를 노력하고 있으나               하수냄새는 지속적으로 현안문제로 대두되고 있는 실정입니다.

< 서울시 하수냄새 발생원인 및 저감 방안 >

서울시 하수냄새 해결방안에 대한 전문가 의견

- 서울 하수악취 민원은 증가추세이고 하수관로에서 약 80%이상 발생하며

- 하수악취 발생 원인은 합류식 하수관거에서 정화조 펌핑 방류 시            도로 인근 우수 맨홀과 빗물받이 등에서 심한 하수냄새가 발생하고 있으며

- 하수냄새를 저감하기 위해서는 서울시에서 추진하고 있는 정화조 공기공급

장치 확대 설치 및 건축물 소유자(관리자)의 배수설비 청소 등 관리 의무화

방안 마련이 필요 하다고 합니다.

현재 서울시의 하수냄새관리의 한계점 및 애로사항

- 대부분의 하수관로가 합류식이어서  60,000여개의 정화조가 도시 주거 및

상업지역등 전 지역에 산재되어 생활 속에 하수악취가 상존하고 있다는

것입니다. 이를 해결하기 위하여 하수관로를 전부를 분류식으로 할 경우

막대한 비용(102조원)과 시간(300년이상)이 소요되고 개인 배수시설 정비가

병행되어야 한다는 것입니다. 여기에 서울시 하수냄새저감 정책 수행에

어려움이 있습니다.

- 이에 여러분들의 솔로몬에 지혜를 구 합니다

하수냄새해결아이디어를 공모해주십시오

“하수냄새 해결” 아이디어 공모 계획

□ 배경 및 목적 : 하수구의 악취가 심하다는 이야기가 많으나 기술력 한계 존재로  해결방안 부재 ➡ 위키피디아 방식으로 해결방안 공모

※ 하수악취민원은 지속적으로 증가 추세 : 595건(‘09) ⇒ 3,135(’12)

하수악취 중 하수관로를 통한 거리 하수냄새 민원이 79% (2,443건) 차지

□ 기    간 : 시민공모 ’14. 4. 9 ~ 7.31 / 우수제안선정 ’14.8.29

□ 방    법 : 포탈 사이트 에 의견제시 및 댓글 공모

※ 네이버 백과사전 및 지식인

다음 아고라 토론방 및 다음지식

위키 피디아(서울하수냄새)

페이스북(서울하수냄새)

□ 일    정

시민공모

(4.9~7.31)

⇒

1차심사

⇒

공모의견검토

⇒

우수제안선정

(8.29, 전문가참여 )

⇒

실증

사업

내부 및 외부 전문가 평가 (100%)

피드백

실증사업평가 후 확대 검토

□ 선정건수 : 9건 이내

○ 악취발생원대책/ 발산원 대책 / 배출원 대책

※ 하수악취저감에 관한 모든 분야

○ 우수제안 선정자 특전

- 시장표창 및 시상품 지급

- 실증사업선정 시 테스트 베드 제공 및 황화수소등 악취분석 기술지원

- 실증사업 결과 효과 검증 시 사업 확대