		2016. 11. 1(화) 조간용
		이 보도자료는 2016년 10월 31일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :	안전총괄본부 교량안전과					교량안전과장	박 문 희	2133-1940
						교량기획팀장	오 재 영	2133-1942
						특수교량팀장	이 수 근	2133-1951
						담 당 자	오 석 관	2133-1943
							임 동 운	2133-1952
사진없음 □			사진있음 ▣		매수 : 5매
서울시, 한강교량 안전점검‘대학생과 함께’진행 - 건설분야 전공 대학생들과 함께 성산대교(11/1), 행주대교(11/2) 안전점검 - 이론이 현장에서 어떻게 적용되는지 직접 보고 만지며 체험 - 시설물 안전 및 유지관리의 중요성을 인식할 수 있는 기회 제공 - 점검 완료 후 학생들에게 설문조사 실시, 시정운영에 적극 반영

□ 서울시가 건설 분야를 전공하고 있는 대학생들과 함께 한강교량 안전점검에 나선다. 11월 1일(화)에는 성산대교, 11월 2일(수)에는 행주대교를 점검할 계획.

□ ‘안전’에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 시설물 안전관리에 대한 경각심을 고취하기 위해 서울시는 2012년부터 대학생과 함께하는 안전점검을 진행해오고 있으며, 작년에는 한강대교 안전점검을 함께 실시한 바 있다.

<11/1(화), 인덕대학교 건설정보공학과 학생들과‘성산대교’안전점검>

□ 우선 11월 1일(화)에는 인덕대학교 건설정보공학과 학생 20여명과 함께 ‘성산대교’ 안전점검을 실시한다.

□ 1980년에 건설된 성산대교는 마포구 망원동과 영등포구 양평동을 잇는 교량으로 연장 1,040m, 성수대교와 같은 트러스 형태이다.

※ 트러스(Truss) : 여러 개의 직선 부재들을 한 개 또는 그 이상의 삼각형 형태로 배열하여 각 부재를 절점에서 연결해 구성한 뼈대 구조

□ 상부구조 중앙 하부공간에 위치한 점검통로를 따라 이동하면서 교량의 주요부재인 거더 외부, 받침장치 등을 점검할 예정이다.

<11/2(수), 홍익대학교 건설도시공학부 학생들과‘행주대교’안전점검>

□ 다음날인 11월 2일(수)에는 홍익대학교 건설도시공학부 학생 20여명과 함께 ‘행주대교’ 안전점검을 실시한다.

□ 강서구 개화동과 고양시 덕양동을 잇는 연장 1,460m의 행주대교는 상, 하류교로 나누어져 있는 교량으로 하류교는 1995년, 상류교는 2000년에 건설되었다.

□ 이번 안전점검은 상류교를 대상으로 하며, 교량 상부뿐만 아니라 교량의 본체인 콘크리트 박스 내부도 점검할 예정이다.

□ 안전점검은 ▴시설물 현황 설명 ▴점검장비 시연 및 실습 ▴시설물 상태 육안점검 순으로 진행되며, 대학생, 서울시 직원, 외부전문가(정밀안전진단 용역 책임기술자) 등 총 70여명이 참여한다. 시설물의 안전만큼이나 점검자의 안전도 중요하므로 안전모 등 안전장비를 꼼꼼하게 착용하여 진행할 예정이다.

□ 서울시는 수업시간에 배운 이론적인 내용이 실제로 어떻게 적용되는지, 한강교량이 어떻게 관리되고 있는지 직접 보고 만지는 현장체험을 통해 시설물 유지관리 분야에 대한 관심을 높이고 소통할 수 있는 시간이 될 것이라 밝혔다.

□ 시는 안전점검 완료 후 참여한 학생들에게 설문조사를 실시하고, 참신한 아이디어는 시정운영에 적극 반영할 계획이다.

□ 김준기 안전총괄본부장은 “장래 토목기술자로서의 기술능력 배양에 큰 도움이 될 것이다”며, “앞으로도 대학생과 함께하는 시설물 안전점검을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

붙  임 : 대학생 안전점검 투어 개요 1부.  끝.

대학생 안전점검 투어 개요

▢ 투어개요

대상시설		성산대교	행주대교(상류교)
투어일시		2016.11.01(화) (14:30~17:00)	2016.11.02(수) (14:30~17:00)
참여자 (교량별 35명)	대학교 (교량별 20명)	인덕대(건설정보공학과) ○○○교수 외 학생20명 내외	홍익대(건설도시공학부) ○○○교수 외 학생20명 내외
	서울시 (교량별 10명)	교량안전과장 외 직원 9명	교량안전과장 외 직원 9명
	전문가 (교량별 5명)	정밀안전진단 용역 책임기술자 외 전문가 4명	정밀안전진단 용역 책임기술자 외 전문가 4명
집결장소		북단주차장	북단주차장
교육내용		- 교량안전성 평가방법 실습 - 안전점검 장비 시연 및 실습 ※ 수미트함머, 철근탐사기, 탄산화시험, 초음파 측정 등

▢ 점검계획

○ 점검동선

성산대교	행주대교

○ 세부일정

시 간 별		소요시간	투어 내용	업무담당
현장집결 및 점검장비 시연		40분
	14:30		현장 집결(투어버스 시청출발-13:50) · 성산 : 북단주차장 옆 · 행주 : 북단주차장 옆	시설물 담당
	14:30~14:40	10′	장비 시연장소 이동	시설물 담당
	14:40~14:45	5′	인사말	교량안전과장
	14:45~15:10	25′	시설물 현황 설명 및 점검장비 시연	정밀안전진단용역 책임기술자
현장점검		90분
	15:10~15:20	10′	상부 이동 · 성산 : P4 · 행주 : 상류측 A2	시설물 담당
	15:20~16:00	40′	하부 점검 · 성산 : P3~P5 · 행주 : A2→A1	정밀안전진단용역 책임기술자 시설물담당
	16:00~16:10	10′	집결지 이동 · 성산 : P4→P3(북단주차장) · 행주 : A1→A2(북단주차장)	시설물 담당
	16:10~16:30	20′	안전점검 결과 설명 및 질의응답	정밀안전진단용역 책임기술자
	16:30~16:40	10′	설문조사	시설물 담당
	16:40~		귀청