		2017. 1. 23.(월) 조간용
		이 보도자료는 2017년 1월 22일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :	재무국 계약심사과					계약심사과장	안 호	2133-3300
						설비심사팀장	최 주 용	2133-3342
						담 당 자	정 대 진	2133-3344
사진없음 ▣			사진있음 □		쪽수 : 5쪽		소 효 섭	2133-3343
서울시, LED서울형품셈 개발로 연간 87억 절감 - 정부 표준품셈 주관기관인 대한전기협회와 공동으로 LED품셈 전면개정 → 1년에 걸친 현장실사를 거쳐 LED실내용(개정), LED투광등기구․LED보안등기구(제정) 정부품셈 등재 - 서울시는 연간 5억, 전국 공공부문 전기공사로는 연간 87억원 절감 예상 - 서울시 및 자치구는 물론 전국 지자체 등 모든 공공기관 LED 설치공사에 적용 - 시 “산정기준이 없거나 불합리한 공정 발굴․개선해 적정 공사비 산출 지속 노력”

□ 서울시는 지난 ’11년부터 건설공사 공사비 산정기준이 되는 정부 표준품셈에 명시되지 않아 발주기관별로 제 각각 산출되는 공종에 대해 전국 지자체중 유일하게 서울시 공사현장 여건에 맞는 서울형품셈을 개발해 오고 있다.

○ ’16년에는 토목분야 4건, 건축․조경분야 4건, 전기․기계분야 4건 등    12건을 개발하여 공사 원가산정의 투명성 향상에 기여하고 있다.

* 품셈 : 각 공사에서의 단위 공종별 소요되는 인력의 품(노무량)을 셈한것

* 서울형품셈 : 정부 표준품셈에 없는 공종에 대해 신기술 적용, 서울시 공사현장에 적합하도록

2011년부터 개발하고 있는 자체 품셈

□ ’16년도에는 특히 전기분야인 LED조명 설치기준에 대해 품셈 개정기관인 대한전기협회와 공동으로 1년간의 노력 끝에 개발을 완료하고 정부 전기 표준품셈으로 등재(2017.1.1.)하였다. 서울시 및 25개 자치구는 물론 전국 지자체 등 모든 공공기관에서 발주하는 공사에 적용할 수 있게 되었다고 서울시는 밝혔다.

□ 이번 개발품셈은 총 3개로 실내용 품셈인 ‘LED등기구’은 개정, 실외용 품셈인 ‘LED보안등기구, LED투광등기구’ 는 제정(신설)으로 이는 기존 정부품셈이 3개에서 5개로 전면 개편되는 것이다. 이를통해 다양한 모든 형태의 LED조명의 공사비 산출이 가능하게 되어 발주기관의 애로사항을 해결함을 물론 표준화된 객관적 방식이 적용돼 예산 절감에도 크게 기여할 것으로 시는 기대하고 있다.

* 공사비 산정 : 공종별 노무량(표준품셈)에 노무단가를 곱한 금액(국가를당사자로하는계약에관한법률)

□ 이를 구체적으로 살펴보면, 공공 건축물에서 주로 설치되는 LED45W

등기구를 개발품셈으로 산정시 기존품셈 보다 공사비가 10%의 절감 효과가 있다. 이를 전체 조명공사에 적용하면 서울시는 연간 약 5억, 전국적으로는 연간 약 87억의 설치 공사비 거품을 줄일 수 있을 것으로 시는 분석했다.

〈산출근거〉

․서울시 공공부문 LED조명 설치금액 : 약 5,265백만원 x 10%(절감률) = 약 5억원

* 5,265백만원은 ‘15년 서울시 공공부문 전기공사 총액 약 1,755억원 중 3%를 적용한 금액임

․전국 공공부문 LED 설치금액 : 약 870억 x 10%(절감률) = 약 87억원

* 870억원은 ‘15년 전국 공공부문 전기공사 약 2조9천억원 중 3%를 적용한 금액임

(자료출처 : ‘16년 전기공사업 통계연보, 전기공사협회)

□ 이러한 LED조명 품셈 기준 개발은 서울시가 지난 ’15.11월 ‘LED

조명설치 품셈 연구반’을 조직하고 ’16. 11월까지 1년에 걸쳐 ▴외부 전문기관과의 협의 ▴전문기관, 구청 등과 합동실사 ▴ 외부 품셈 전문가가 참여하는 거버넌스 회의를 통해 마련됐다.

▶ (의견수렴) 전기공사업체 대표기관인 한국전기공사협회, 대한전기협회 등과 LED조명 개발품셈 종별 및 실사방법 등 총 10회 걸쳐 의견을 수렴

▶ (현장실사) 2016년 1월부터 2016년 10월까지 전기공사협회, 대한전기협회 외부기관과 중구청, 노원구청 등 발주기관 합동으로 서울시내 LED설치현장 11회를 방문하여 LED설치과정별 정확한 데이터를 측정하여 품셈개발

▶ (원가조정 거버넌스) 개발된 품셈에 대해 설계업체, 전기공사업체 등 전문가가 참여하는 원가조정거버넌스 회의를 통해 객관성 확보

□ 서울시 안호 계약심사과장은 “이번에 서울시가 마련한 LED조명 설치기준은 정부 품셈으로 등재되어 서울시는 물론 전국적인 공공부문 전기공사의 예산 집행의 투명성과 예산 절감 효과를 높일 것으로 기대된다”며 “앞으로도 공사비 산정기준이 없거나 불합리한 공정을 발굴하고 개선해 적정한 공사비가 산출되고 공사의 품질도 높일 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.

※ 붙임자료 :1) ’16년 서울형품셈 개발 현황

2) LED조명 정부품셈 등록내용

붙임 1

’16년 서울형 품셈개발 현황

□ 개발배경

○ 정부 표준품셈은 급속하게 변화하는 건설 환경과 다양한 작업 조건 반영 곤란

○ 표준품셈이 없거나 서울시 공사여건에 맞지 않은 공정에 대해서 ’11년 부터 서울시 여건에 적합한 ‘서울형품셈’을 자체 개발하여 원가산출에 활용

□ 개발방법

○ 계약심사 과정에서 불합리하게 적용될 수 있는 공종을 발굴하여 직접 현장을 방문하여 확인하고

○ 원가분석자문회의 자문과 발주기관 관계자와 협의를 거쳐 개발함

신지식 습득 및 신기술 자료수집	⇒	서울형 품셈개발(안) 작성 및 검토	⇒
(학회세미나 참석 등)		(시공현장 견학 및 원가분석자문회의 위원 자문)
발굴된 개선(안) 계약 심사업무에 적용	⇒	필요시 개발 완료된 서울형 품셈 개정 요청
(계약 심사과)		(서울시 → 정부)

□ ’16년 개발현황

분야	개발완료	개 발 내 용	완료
계	12건
토 목	4	▪교면방수 바탕처리 품	12월
		▪콘크리트 구멍뚫기 품	12월
		▪철강재 우반 및 하차 설계기준	12월
		▪약액주입그라우팅용 지반천공 품	12월
건 축 (및 조경)	4	▪외장벽 바탕철물 설치 품	6월
		▪산책로 데크 하부철물 설치 품	6월
		▪디딤석 설치품	12월
		▪코이어롤 설치 품	12월
전 기	2	▪LED조명등 설치 품	11월
		▪옥내배선(1.5㎟이하) 설치 품	12월
기 계	2	▪분수노즐 설치 품	10월
		▪소방용주름관(sp-joint) 설치 품	12월

붙임 2

LED조명 정부품셈 등록내용

① (실내용) LED등기구

정부품셈 개정

(정부 전기표준품셈 5-25-2)

○ 종별(류) : 2개(다운라이트, 매입형) ⇨ 4개(직부형,펜던트 추가) 확대

○ 용량(W) : 3개(15W,22W,52W) ⇨ 5개(35W,45W 추가) 확대

〈기존 정부품셈〉                        〈개발품셈〉

(단위 : 인)                                                          (단위 : 인)

종 별	다운 라이트	매입 및 반매입	⇨
15W이하	0.155	-
22W이하	0.182	-
52W이하	-	0.306

종 별	직부등	펜던트	다운 라이트	매입 및 반매입
15W이하	0.117	0.158	0.155(기존)	-
25W이하	0.138	0.163	0.182(기존)	-
35W이하	0.163	0.213	0.208	0.242
45W이하	0.221	0.249	-	0.263
55W이하	0.254	-	-	0.306(기존)

② (실외용) LED투광등기구, ③ LED보안등기구

정부품셈 제정

(정부 전기표준품셈 5-25-3)    (정부 전기표준품셈 5-25-4)

○ 경관 및 옥내 빛 환경개선을 위해 설치되는 투광기 품셈(3개 종별) 신설

○ 골목길 안전보행을 설치되는 보안등 품셈(2개 종별) 신설

〈LED투광등기구〉                       〈LED보안등기구〉

(단위 : 인)                                        (단위 : 인)

종 별	내선전공
100W이하	0.208
150W이하	0.269
250W이하	0.325

종 별	내선전공
50W이하	0.183
100W이하	0.204