지하철9호선 3단계

1 목 적

서울지하철 9호선 연장선[강남구 논현동(차병원 사거리)~강동구 둔촌동(보훈병원)]건설에 따른 송․변전 공사를 위한 실시설계로서, 기존 1단계 시스템의 연계성과 향후 연장 건설에 따른 확장성을 고려하며, 이용객이 안전하고 편리한 교통수단이 될 수 있도록 고품질의 설계를 하는데 그 목적이 있다.

2 과업구간

1) 서울지하철 9호선 연장선 본선 13.64km 강남구 논현동(차병원 사거리)~강동구 둔촌동(보훈병원)

2) 3단계 본선 9.14km 송파구 잠실1동(종합운동장)~강동구 둔촌동(보훈병원)

3 과업규모

1) 정 거 장 : 2단계 5개소(926정거장~930정거장), 3단계 8개소(931정거장~938정거장)

2) 도시철도 변전소 : 3단계 3개소(931S/S, 935S/S, 938S/S)

4 노선도

제 2 편  송변전 분야

[수전설비]

지하철 9호선 2, 3단계 연장건설 시스템분야　 실시설계              송·변전분야

1 한전변전소

수전변전소의 선정은 전력공급이 가능한 한전변전소 중에서 도시철도변전소와 가장 인접한 개소를 관할 한전지점 및 본사와 협의하여 결정함.

1.1 한전변전소 위치도

1.2 변전소 및 수전선로 도로굴착 현황

구 분	도시철도 변전소	한전 변전소	수전 거리	도로굴착 연장	수전용량	굴착예정시기	비고
3단계	931 S/S	잠실 S/S	1.0km	1.18km	18,000kVA	2015.10월	송파
	935 S/S	석촌 S/S	1.4km	0.10km	17,000kVA	2015.10월	송파
	938 S/S	상일 S/S	3.6km	3.36km	17,000kVA	2015.10월	강동